
Ek I
Tanımlar
Ek II ila Ek X’un amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir.
1. Ağ: Fiziksel bileşenleri, organizasyonel ilkeleri, iletişim yöntemlerini ve biçimlerini (protokoller) içeren, bağlantıların topolojisine sahip iletişim altyapısını veya mimariyi ifade eder.
2. Alternatif metin: Bir görüntüleme cihazının grafik görüntüyü oluşturamadığı durumlarda bilginin grafik olmayan bir biçimde sunulmasına olanak tanıyan bir grafik görüntüye alternatif olarak veya ses sentezleme uygulamalarına giriş gibi erişilebilirliğe yardımcı olarak sağlanan metni ifade eder.
3. Anma kapasitesi: İmalatçı ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından 0,5 kilogram aralıklarla belirtilen, imalatçının talimatlarına uygun olarak yüklendiğinde, seçilen programda ev tipi çamaşır kurutma makinesinin bir kurutma döngüsünde işlenebilecek belirli bir türdeki kuru çamaşırların kilogram cinsinden azami kütlesini ifade eder.
4. Başlangıç nem içeriği: Kurutma döngüsünün başlangıcında yükte bulunan nem miktarını ifade eder.
5. Beyan edilen değerler: Bakanlık tarafından uygunluğun doğrulanması için 3 üncü madde uyarınca belirtilen, hesaplanan veya ölçülen teknik parametreler için tedarikçi tarafından sağlanan değerleri ifade eder.
6. Dokunmatik ekran: Bir tablet bilgisayar, taşınabilir (slate) bilgisayar veya bir akıllı telefon gibi ürünlerde bulunan dokunmaya yanıt veren bir ekranı ifade eder.
7. Dönüşüm katsayısı (CC): 2012/27/AB sayılı AB Direktifinde belirtilen kWh elektrik başına birincil enerji için varsayılan katsayıyı ifade eder. Dönüşüm katsayısının değeri CC = 1,9’dur.
8. Eko (eco) programı: Pamuklu çamaşırları yükün başlangıç nem içeriği %60'tan yükün nihai nem içeriği %0'a kadar kurutabilen bir programı ifade eder.
9. Enerji Verimliliği Endeksi (EEI): Belirli bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelinin ağırlıklı enerji tüketiminin standart kurutma döngüsü enerji tüketimine oranını ifade eder.
10. Garanti: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin, garanti sözleşmesi veya ilgili reklamlarında belirtilen özellikleri karşılamaması durumunda ücretinin geri ödenmesi, cihazın değiştirilmesi, tamir edilmesi veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerinde tüketiciye tanınan seçimlik haklara uygun olarak, sorunun giderilmesi yönünde, satıcı veya tedarikçi tarafından tüketiciye verilen herhangi bir taahhüdü ifade eder.
11. Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makinesi: İç havayı ısıtmak için gaz kullanan ev tipi çamaşır kurutma makinesini ifade eder.
12. Görüntüleme mekanizması: Dokunmatik ekran da dahil olmak üzere herhangi bir ekran veya kullanıcılara internet içeriğini görüntülemek için kullanılan diğer görsel teknolojiyi ifade eder.
13. Hava tahliyeli çamaşır kurutma makinesi: Temiz havayı çeken, çamaşırların üzerinden geçiren ve ortaya çıkan nemli havayı odaya veya dışarıya tahliye eden ev tipi çamaşır kurutma makinesini ifade eder.
14. Hazırda bekleme konumu: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin elektrik kaynağına bağlı olduğu ve yalnızca aşağıdaki işlevleri veya bu işlevlerden bazılarını sağladığı ve belirsiz bir süre devam edebilen durumu ifade eder:
a) Yeniden etkinleştirme işlevi veya yeniden etkinleştirme işlevi ile devreye alınmış yeniden etkinleştirme işlevinin göstergesi.
b) Bir ağ bağlantısı üzerinden yeniden etkinleştirme işlevi (ağ bağlantılı hazırda bekleme),
c) Bilgi veya durum göstergesi.
ç) Acil durum önlemleri için algılama işlevi.
15. İç içe geçmiş ekran: Bir görüntü veya veri setine fare tıklaması, farenin üzerine gelmesi veya dokunmatik ekranın başka bir görüntü veya veri setini genişletmesi yoluyla erişilen görsel bir arayüzü ifade eder.
16. Kapalı konum: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin elektrik kaynağına bağlı olduğu ve herhangi bir işlev sağlamadığı durum ile aşağıda belirtilen durumları ifade eder:
a) Sadece kapalı konumun sağlanabildiğini gösteren koşullar.
b) 2/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) uyarınca sadece elektromanyetik uyumluluğu sağlamaya yönelik işlevler sağlayan durumlar. 
17. Kare kodu veya 'QR kodu': Bir ürün modelinin enerji etiketinde yer alan ve ürün veri tabanının halka açık bölümündeki veya tedarikçinin kendi internet sitesindeki söz konusu modelin bilgilerine bağlanan matris yapıyı ifade eder.
18. Kırışıklık önleme işlevi: Çamaşırlarda aşırı kırışıklık oluşumunu önlemek için bir programın tamamlanmasından sonra ev tipi çamaşır kurutma makinesinin çalışma özelliğini ifade eder.
19. Kurutma döngüsü: Gerekli program tarafından tanımlandığı şekilde, ısıtma ve tamburlama dahil olmak üzere bir dizi farklı işlemden oluşan tam bir kurutma işlemini ifade eder.
20. Kısmi yük: Belirli bir program için ev tipi çamaşır kurutma makinesinin anma kapasitesinin yarısını ifade eder.
21. Nihai nem içeriği: Kurutma döngüsünün sonunda yükün içerdiği nem miktarını ifade eder.
22. Program süresi: Kullanıcı tarafından programlanan gecikme hariç olmak üzere seçilen programın başlatılmasıyla başlayan, program sonu göstergesi etkinleştirilene ve kullanıcı yüke erişene kadar geçen süreyi ifade eder.
23. Tam yük: Belirli bir program için ev tipi çamaşır kurutma makinesinin anma kapasitesini ifade eder.
24. Yoğuşma verimliliği: Yoğuşturuculu çamaşır kurutma makinesi tarafından yoğunlaştırılan nem kütlesi ile bir kurutma döngüsünün sonunda yükten uzaklaştırılan nem kütlesi arasındaki oranı ifade eder.
25. Yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makinesi: Kurutma işlemi için kullanılan havadaki nemi gidermek için yoğuşma veya başka bir yöntem kullanan bir sistem içeren ev tipi çamaşır kurutma makinesini ifade eder.
26. Zaman ertelemeli başlatma: Kullanıcının seçilen programın kurutma döngüsünün başlangıcına veya sonuna belirli bir gecikme seçtiği durumu ifade eder.
27. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Adım: Bir parçanın (veya demetin) çıkarılmasıyla veya aletin değiştirilmesiyle sona eren işlemi ifade eder. Çıkarma işleminin kısmi bağlantı kesilmesini veya fişin çekilmesini gerektirdiği hâllerde, parçanın ilk konumundan uzaklaştırılması da bu kapsamdadır.
28. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Ana baskılı devre kartı: Cihaza entegre edilmiş elektrikli ve elektronik bileşenleri doğrudan veya dolaylı olarak yöneten kartı ifade eder.
29. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Bağlantı elemanı: İki veya daha fazla nesneyi, parçayı veya bileşeni mekanik, manyetik veya başka yollarla birbirine bağlayan veya sabitleyen bir donanım cihazını veya maddeyi ifade eder. Buna, ek olarak elektriksel bir işlevi de yerine getiren donanım cihazları da dahildir.
30. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Çıkarılabilir bağlantı elemanı: Yeniden kullanılabilir bağlantı elemanı olmayan, ancak çıkarılması ürüne zarar vermeyen veya yeniden montajı engelleyen kalıntı bırakmayan bağlantı elemanını ifade eder.
31. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Ortalama nihai nem içeriği: Tam ve yarım yükte eko programı için nihai nem içeriğinin ortalamasını ifade eder.
32. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Öncelikli parça: Ek IV’ün 5 inci maddesinde belirtilen onarılabilirlik endeksinin hesaplanmasında kullanılan yedek parçayı ifade eder.
33. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Profesyonel tamirci: Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin onarım ve profesyonel bakım hizmetlerini sağlayan servis istasyonunu ifade eder.
34. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Sökme: Bir ürünün daha sonra yeniden monte edilip çalışır hale getirilebilecek şekilde parçalarına ve/veya bileşenlerine ayrılması işlemini ifade eder.
35. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Temel alet: Düz uçlu tornavida, yıldız (çapraz) uçlu tornavida, altı loblu uçlu tornavida, altıgen soket anahtarı, kombinasyon anahtarı, kombinasyon pense, tel sıyırma ve terminal kıvırma için kombinasyon pense, yarım yuvarlak burunlu pense, diyagonal kesici, çok amaçlı pense, kilitli pense, kaldırma kolu, cımbız, büyüteç, spudger ve iğne uçlu sökme aletini ifade eder.
36. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Tescilli alet: Halk tarafından satın alınabilir olmayan veya ilgili patentlerin adil, makul ve ayrımcı olmayan şartlar altında lisanslanmasının mümkün olmadığı aleti ifade eder.
37. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Ticari olarak temin edilebilir alet: Halk tarafından satın alınabilir olan ve temel alet veya tescilli alet olmayan aleti ifade eder.
38. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Yedek parça: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinde bir parçanın yerini alabilecek, aynı veya benzer işleve sahip ayrı bir parçayı ifade eder.
39. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Yeniden kullanılabilir bağlantı elemanı: Aynı amaçla yeniden montajda tamamen yeniden kullanılabilen ve sökme veya yeniden montaj işlemi sırasında, birden fazla kez yeniden kullanımlarını imkânsız kılacak şekilde ürüne veya bağlantı elemanının kendisine zarar vermeyen bağlantı elemanını ifade eder.
40. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Yeniden tedarik edilen bağlantı elemanı: Bağlanması veya sabitlenmesi amaçlanan yedek parça ile birlikte tedarik edilen çıkarılabilir bağlantı elemanını ifade eder. Yapıştırıcılar, yedek parça ile birlikte, yeniden montaj için yeterli miktarda tedarik edilmeleri hâlinde yeniden tedarik edilen bağlantı elemanı olarak kabul edilir.



























EK II
Enerji Verimliliği Sınıfı, Akustik Hava Kaynaklı Gürültü Emisyon Sınıfı ve Yoğuşma Verimliliği Sınıfı
1. Enerjı̇ Verı̇mlı̇lı̇ğı̇ Sınıfı
Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin enerji verimliliği sınıfı, Tablo 1'de belirtildiği gibi enerji verimliliği endeksi (EEI) temelinde belirlenir. EEI, Ek IV’teki 1 inci maddeye göre belirlenir.
Tablo 1
Enerji verimliliği sınıfı
	Enerji verimliliği sınıfı
	Enerji Verimliliği Endeksi

	A (en verimli)
	EEI ≤ 43

	B
	43 < EEI ≤ 50

	C
	50 < EEI ≤ 60

	D
	60 < EEI ≤ 70

	E
	70 < EEI ≤ 85

	F
	85 < EEI ≤ 100

	G (en az verimli)
	EEI > 100


2.   Akustık Hava Kaynaklı Gürültü Emisyon Sınıfı
Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu, kurutma döngüsü sırasında tam yükte eko programındaki ses gücünün dB(A) cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanan ağırlıklı ortalama değeri (LWA) olarak belirlenir.
Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı, Tablo 2'de belirtildiği gibi LWA temelinde belirlenir.
Tablo 2
Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı
	Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı
	Gürültü (dB(A))

	A
	LWA ≤ 60

	B
	60 < LWA ≤ 64

	C
	64 < LWA ≤ 68

	D
	LWA > 68


3.   Yoğuşma Verimliliği Sınıfı
Yoğuşma verimliliği sınıfı, Tablo 3'te belirtilen ağırlıklı yoğuşma verimliliği esas alınarak belirlenir.
Tablo 3
Yoğuşma verimliliği sınıfı
	Yoğuşma verimliliği sınıfı
	Ağırlıklı yoğuşma verimliliği

	A
	Ct ≥ 94

	B
	88 ≤ Ct < 94

	C
	82 ≤ Ct < 88

	D
	Ct < 82



4. Onarılabilirlik sınıfı (Ek:RG-16/10/2026-33402) 
Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin onarılabilirlik sınıfı, Tablo 3a’da belirtilen onarılabilirlik endeksi temelinde belirlenir. Onarılabilirlik endeksi, Ek IV’ün 5 inci maddesi uyarınca belirlenir.
Tablo 3a
Onarılabilirlik sınıfı
	Onarılabilirlik sınıfı
	Onarılabilirlik endeksi (R)

	A (en onarılabilir)
	R > 9,00

	B
	7,00 ≤ R ≤ 9,00

	C
	5,00 ≤ R < 7,00

	D
	3,00 ≤ R < 5,00

	E (en az onarılabilir)
	R < 3,00














Ek III
Etiket
A. Yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makineleri için etiket
1. Yoğuşturuculu çamaşır kurutma makineleri için etiket
Şekil 1
[image: ]
1.1. Aşağıdaki bilgiler etikette yer alır:
I	QR kodu.
II	Ticari marka.
III	Model tanımlayıcısı.
IV	A'dan G'ye kadar enerji verimliliği sınıfları ölçeği.
V	(Değişik:RG-16/10/2026-33402) Ek II’ye uygun olarak belirlenen enerji verimliliği sınıfı.
VI	Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kWh cinsinden 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi; gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri söz konusu olduğunda, Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kWh cinsinden 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi (gaz ve elektrik).
[bookmark: _Hlk216597512]VII	(Değişik:RG-16/10/2026-33402) İlgili piktogram ve Ek IV’e uygun olarak hesaplanan, en yakın tam sayıya yuvarlanmış değer ile birlikte, Ek II’ye uygun olarak belirlenen yoğuşma verimliliği sınıfı.
[bookmark: _Hlk216597545]VIII	(Değişik:RG-16/10/2026-33402) Ek IV’deki 4 üncü madde uyarınca belirlenen, ilgili piktogram ve dB(A) cinsinden değer ile birlikte eko programının kurutma döngüsünün akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı.
IX     	Tam yükte eko programı için kg cinsinden anma kapasitesi.
X      	En yakın dakikaya yuvarlanmış saat ve dakika [h:min] cinsinden tam yükte eko programı süresi.
XI    	Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığındaki 2023/2534 şeklinde numarası.
1.2. (Mülga:RG-16/10/2026-33402) 
2. Yoğuşturuculu çamaşır kurutma makineleri için etiket tasarımı
Şekil 2
[image: ]
Etiket:
a) Etiket en az 96 mm genişliğinde ve 192 mm yüksekliğinde olmalıdır. Etiketin daha büyük bir formatta basıldığı durumlarda, içeriği yine de Şekil 2'deki özelliklerle orantılı kalmalıdır.
b) Arka plan %100 beyaz olmalıdır.
c) Yazı karakteri Verdana olmalıdır.
ç) Etiketteki unsurların boyutları ve özellikleri bu Ek'teki etiket tasarımlarında belirtildiği gibi olmalıdır. 
d) Renkler CMYK olmalıdır - camgöbeği, macenta, sarı ve siyahtır. Örneğin; 0,70,100,0: %0 camgöbeği, %70 macenta, %100 sarı, %0 siyah.
e) Etiket aşağıdaki gerekliliklerin tümünü karşılar (Şekil 2'ye bakınız).
 AB logosunun renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
- Arka plan: 100,80,0,0.
- Yıldızlar: 0,0,100,0.
 Enerji logosunun rengi: 100,80,0,0 olmalıdır. 
 QR kodu %100 siyah olmalıdır.
 Ticari marka %100 siyah ve kalın 9 punto olmalıdır.
 Model tanımlayıcısı %100 siyah ve normal 9 punto olmalıdır.
 A'dan G'ye ölçek aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Oklardaki harfler %100 beyaz ve kalın 16 punto olmalı ve okların sol tarafından 4,5 mm'lik bir eksen üzerinde ortalanmalıdır.
b) Okların arka plan renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
(i)    A sınıfı: 100,0,100,0.
(ii)   B sınıfı: 70,0,100,0.
(iii)  C sınıfı: 30,0,100,0.
(iv)   D sınıfı: 0,0,100,0.
(v)    E sınıfı: 0,30,100,0.
(vi)   F sınıfı: 0,70,100,0.
(vii)  G sınıfı: 0,100,100,0.
 İç ayıraçlar 80 mm genişliğinde ve 0,5 punto kalınlıkta olmalıdır. Ayıraçların rengi %100 siyah olmalıdır.
 Enerji verimliliği sınıfı oku %100 siyah olmalıdır. Enerji verimliliği sınıfı okunun içindeki harf %100 beyaz ve kalın 26 punto olmalı ve harf okun dikdörtgen kısmının ortasına yerleştirilmelidir. Enerji verimliliği sınıfı oku ve A'dan G'ye kadar olan ölçekteki ilgili ok, uçları aynı hizada olacak şekilde konumlandırılmalıdır.
 Her 100 kurutma döngüsü için ağırlıklı enerji tüketimi değeri kalın 28 punto; 'kWh/' normal 18 punto; 100 kurutma döngüsünü temsil eden simgedeki '100' sayısı normal 14 punto olmalıdır. Metin sütunda ortalanmalı ve %100 siyah olmalıdır.
 Piktogramlar etiket tasarımında gösterildiği şekilde ve aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Piktogramların çizgileri 1,2 punto kalınlıkta olmalı ve bunlar ve metinler (sayılar ve birimler) %100 siyah olmalıdır.
b) Yoğuşma verimliliği piktogramının ve akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu piktogramının A'dan D'ye kadar olan ölçekleri, simgenin sol tarafında dikey bir eksen üzerinde hizalanmalı ve ilgili sınıfın harfi kalın 12 punto ve diğer sınıfların harfleri normal 8 punto olmalıdır.
c) Yoğuşma verimliliği piktogramının numarası kalın 9 punto ve birimi normal 9 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın içinde ortalanmış olmalıdır.
ç) Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon piktogramının numarası kalın 12 punto ve birimi normal 9 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın içinde ortalanmış olmalıdır.
d) Anma kapasite piktogramının numarası kalın 16 punto ve birimi normal 12 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın altında ortalanmış olmalıdır.
e) Eko programı süresi piktogramının numarası kalın 16 punto olmalı ve piktogramın altında ortalanmalıdır.
 Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığının numarası %100 siyah ve normal 6 punto olmalıdır.
B. Kondensersiz çamaşır kurutma makineleri için etiket
1. Kondensersiz çamaşır kurutma makineleri için etiket


Şekil 3
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1.1. Aşağıdaki bilgiler etikette yer alır:
I    	QR kodu.
II   	Ticari marka.
III  	Model tanımlayıcısı.
IV  	A'dan G'ye kadar enerji verimliliği sınıflarının ölçeği.
V   	(Değişik:RG-16/10/2026-33402) Ek II’ye uygun olarak belirlenen enerji verimliliği sınıfı.
VI  	Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kWh cinsinden 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi; gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri söz konusu olduğunda, Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kWh cinsinden 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi (gaz ve elektrik).
VII 	(Değişik:RG-16/10/2026-33402) Ek IV’deki 4 üncü madde uyarınca belirlenen, ilgili piktogram ve dB(A) cinsinden değer ile birlikte eko programının kurutma döngüsünün akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı.
IX   	En yakın dakikaya yuvarlanmış saat ve dakika [h:min] cinsinden tam yükte eko programı süresi.
X    	Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığındaki 2023/2534 şeklinde numarası.
1.2. (Mülga:RG-16/10/2026-33402) 
2. Kondensersiz çamaşır kurutma makineleri için etiket tasarımı
Şekil 4
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Etiket;
a) Etiket en az 96 mm genişliğinde ve 192 mm yüksekliğinde olmalıdır. Etiketin daha büyük bir formatta basıldığı durumlarda, içeriği yine de Şekil 4'teki özelliklerle orantılı kalmalıdır.
b) Arka plan %100 beyaz olmalıdır.
c) Yazı karakteri Verdana olmalıdır.
ç) Etiketteki unsurların boyutları ve özellikleri bu Ek'teki etiket tasarımlarında belirtildiği gibi olmalıdır.
d) Renkler CMYK olmalıdır - camgöbeği, macenta, sarı ve siyah. Örneğin; 0,70,100,0: %0 camgöbeği, %70 macenta, %100 sarı, %0 siyah.
e) Etiket aşağıdaki gerekliliklerin tümünü karşılar (Şekil 4'e bakınız).
 AB logosunun renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
- Arka plan: 100,80,0,0.
- Yıldızlar: 0,0,100,0.
 Enerji logosunun rengi 100,80,0,0 olmalıdır.
 QR kodu %100 siyah olmalıdır.
 Ticari marka %100 siyah ve kalın 9 punto olmalıdır.
 Model tanımlayıcısı %100 siyah ve normal 9 punto olmalıdır.
 A'dan G'ye ölçek aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Oklardaki harfler %100 beyaz ve kalın 16 punto olmalı ve okların sol tarafından 4,5 mm'lik bir eksen üzerinde ortalanmalıdır.
b) Okların arka plan renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
(i) A sınıfı: 100,0,100,0.
(ii) B sınıfı: 70,0,100,0.
(iii) C sınıfı: 30,0,100,0.
(iv) D sınıfı: 0,0,100,0.
(v) E sınıfı: 0,30,100,0.
(vi) F sınıfı: 0,70,100,0.
(vii) G sınıfı: 0,100,100,0.
 İç ayıraçlar 80 mm genişliğinde ve 0,5 punto kalınlıkta olmalıdır. Ayıraçların rengi % 100 siyah olmalıdır. 
 Enerji verimliliği sınıfı oku %100 siyah olmalıdır. Enerji verimliliği sınıfı okunun içindeki harf %100 beyaz ve kalın 26 punto olmalı ve harf okun dikdörtgen kısmının ortasına yerleştirilmelidir. Enerji verimliliği sınıfı oku ve A'dan G'ye kadar olan ölçekteki ilgili ok, uçları aynı hizada olacak şekilde konumlandırılmalıdır.
 Her 100 kurutma döngüsü için ağırlıklı enerji tüketimi değeri kalın 28 punto; 'kWh/' normal 18 punto; 100 kurutma döngüsünü temsil eden simgedeki '100' sayısı normal 14 punto olmalıdır. Metin sütunda ortalanmalı ve %100 siyah olmalıdır.
 Piktogramlar etiket tasarımında gösterildiği şekilde ve aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Piktogramların çizgileri 1,2 punto kalınlıkta olmalı ve bunlar ve metinler (sayılar ve birimler) %100 siyah olmalıdır.
b) Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon piktogramının A'dan D'ye kadar olan ölçeği, simgenin sol tarafında dikey bir eksen üzerinde hizalanmalı ve ilgili sınıfın harfi kalın 12 punto ve diğer sınıfların harfleri normal 8 punto olmalıdır.
c) Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon piktogramının numarası kalın 12 punto ve birimi normal 9 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın içinde ortalanmış olmalıdır.
ç) Anma kapasite piktogramının numarası kalın 16 punto ve birimi normal 12 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın altında ortalanmış olmalıdır.
d) Eko programı süresi piktogramının numarası kalın 16 punto olmalı ve piktogramın altında ortalanmalıdır.
 Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığının numarası %100 siyah ve normal 6 punto olmalıdır.



Ek IIIa (Ek:RG-16/10/2026-33402) 
Onarılabilirlik Bilgileri İçeren Etiket

A. Onarılabilirlik sınıfı piktogramı içeren yoğuşturuculu (kondenserli) çamaşır kurutma makineleri için etiket
1. Onarılabilirlik sınıfı piktogramı içeren yoğuşturuculu çamaşır kurutma makineleri için etiket
Şekil 4a
[image: ]
Aşağıdaki bilgiler etikette yer alır:
I    QR kodu.
II    Ticari marka.
III    Model tanımlayıcı.
IV    A’dan G’ye kadar enerji verimliliği sınıfları ölçeği.
V    Ek II’ye uygun olarak belirlenen enerji verimliliği sınıfı.
VI    Ek IV’e uygun olarak hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kWh cinsinden 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi; gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri söz konusu olduğunda, Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kWh cinsinden 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi (gaz ve elektrik).
VII    Ek IV’e uygun olarak hesaplanmış ve Ek II’ye uygun olarak belirlenen onarılabilirlik sınıfı.
VIII    Ek IV’e uygun olarak hesaplanmış ve ilgili piktogram ve değer en yakın tam sayıya yuvarlanmış, Ek II'ye uygun olarak belirlenen yoğuşma verimliliği sınıfı.
IX    Ek IV’deki 4 üncü madde uyarınca belirlenen, ilgili piktogram ve dB(A) cinsinden değer ile birlikte eko programının kurutma döngüsünün akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı.
X    Tam yükte eko programı için kg cinsinden anma kapasitesi.
XI    En yakın dakikaya yuvarlanmış saat ve dakika [h:min] cinsinden tam yükte eko programı süresi.
XII   Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığındaki 2023/2534 şeklinde numarası.
[bookmark: bookmark121]2. Onarılabilirlik sınıfı piktogramı içeren yoğuşturuculu çamaşır kurutma makineleri için etiket tasarımı


Şekil 4b
[image: ]
Etiket:
a) Etiket en az 96 mm genişliğinde ve 192 mm yüksekliğinde olmalıdır. Etiketin daha büyük bir formatta basıldığı durumlarda, içeriği yine de Şekil 4b’deki özelliklerle orantılı kalmalıdır.
b) Arka plan %100 beyaz olmalıdır.
c) Yazı karakteri Verdana olmalıdır.
ç) Etiketteki unsurların boyutları ve özellikleri bu Ek'teki etiket tasarımlarında belirtildiği gibi olmalıdır. 
d) Renkler CMYK olmalıdır - camgöbeği, macenta, sarı ve siyahtır. Örneğin; 0,70,100,0: %0 camgöbeği, %70 macenta, %100 sarı, %0 siyah.
e) Etiket aşağıdaki gerekliliklerin tümünü karşılar (Şekil 4b’ye bakınız).
[image: ] AB logosunun renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
- Arka plan: 100,80,0,0.
- Yıldızlar: 0,0,100,0.
[image: ] Enerji logosunun rengi: 100,80,0,0 olmalıdır. 
[image: ] QR kodu %100 siyah olmalıdır.
[image: ] Ticari marka %100 siyah ve kalın 9 punto olmalıdır.
[image: ] Model tanımlayıcısı %100 siyah ve normal 9 punto olmalıdır.
[image: ] A'dan G'ye ölçek aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Oklardaki harfler %100 beyaz ve kalın 16 punto olmalı ve okların sol tarafından 4,5 mm'lik bir eksen üzerinde ortalanmalıdır.
b) Okların arka plan renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
(i)    A sınıfı: 100,0,100,0.
(ii)   B sınıfı: 70,0,100,0.
(iii)  C sınıfı: 30,0,100,0.
(iv)   D sınıfı: 0,0,100,0.
(v)    E sınıfı: 0,30,100,0.
(vi)   F sınıfı: 0,70,100,0.
(vii)  G sınıfı: 0,100,100,0.
[image: ] İç ayıraçlar 80 mm genişliğinde ve 0,5 punto kalınlıkta olmalıdır. Ayıraçların rengi %100 siyah olmalıdır.
[image: ] Enerji verimliliği sınıfı oku %100 siyah olmalıdır. Enerji verimliliği sınıfı okunun içindeki harf %100 beyaz ve kalın 26 punto olmalı ve harf okun dikdörtgen kısmının ortasına yerleştirilmelidir. Enerji verimliliği sınıfı oku ve A'dan G'ye kadar olan ölçekteki ilgili ok, uçları aynı hizada olacak şekilde konumlandırılmalıdır.
[image: ] Her 100 kurutma döngüsü için ağırlıklı enerji tüketimi değeri kalın 28 punto; 'kWh/' normal 18 punto; 100 kurutma döngüsünü temsil eden simgedeki '100' sayısı normal 14 punto olmalıdır. Metin sütunda ortalanmalı ve %100 siyah olmalıdır.
[image: ] Piktogramlar etiket tasarımında gösterildiği şekilde ve aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Piktogramların çizgileri 1,2 punto kalınlıkta olmalı ve bunlar ve metinler (sayılar ve birimler) %100 siyah olmalıdır.
b) Yoğuşma verimliliği piktogramının ve akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu piktogramının A'dan D'ye kadar olan ölçekleri, simgenin sol tarafında dikey bir eksen üzerinde hizalanmalı ve ilgili sınıfın harfi kalın 12 punto ve diğer sınıfların harfleri normal 8 punto olmalıdır.
c) Yoğuşma verimliliği piktogramının numarası kalın 9 punto ve birimi normal 9 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın içinde ortalanmış olmalıdır.
ç) Onarılabilirlik sınıfı piktogramının A’dan E’ye kadar olan ölçekleri, simgenin sol tarafında dikey bir eksen üzerinde hizalanmalı ve ilgili sınıfın harfi kalın 12 punto ve diğer sınıfların harfleri normal 8 punto olmalıdır.
d) Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon piktogramının numarası kalın 12 punto ve birimi normal 9 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın içinde ortalanmış olmalıdır.
e) Anma kapasite piktogramının numarası kalın 16 punto ve birimi normal 12 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın altında ortalanmış olmalıdır.
f) Eko programı süresi piktogramının numarası kalın 16 punto olmalı ve piktogramın altında ortalanmalıdır.
[image: ] Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığının numarası %100 siyah ve normal 6 punto olmalıdır.
B. Onarılabilirlik sınıfı piktogramı içeren kondensersiz çamaşır kurutma makineleri için etiket
1.    Onarılabilirlik sınıfı piktogramı içeren kondensersiz çamaşır kurutma makineleri için etiket 













Şekil 4c
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Aşağıdaki bilgiler etikette yer alır:
I    QR kodu.
II    Ticari marka.
III    Model tanımlayıcı.
IV    A’dan G’ye kadar enerji verimliliği sınıfları ölçeği.
V    Ek II’ye uygun olarak belirlenen enerji verimliliği sınıfı.
VI    Ek IV’e uygun olarak hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kWh cinsinden 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi; gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri söz konusu olduğunda, Ek IV'e uygun olarak hesaplanmış ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış, kWh cinsinden 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi (gaz ve elektrik).
VII    Ek IV’e uygun olarak hesaplanmış ve Ek II’ye uygun olarak belirlenen onarılabilirlik sınıfı.
VIII İlgili piktogram ve Ek IV’deki 4 üncü maddeye uygun olarak hesaplanan dB(A) cinsinden değer ile birlikte, eko programının kurutma döngüsünün akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı.
IX    Tam yükte eko programı için kg cinsinden anma kapasitesi.
X    En yakın dakikaya yuvarlanmış saat ve dakika [h:min] cinsinden tam yükte eko programı süresi.
XI   Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığındaki 2023/2534 şeklinde numarası.
2. Onarılabilirlik sınıfı piktogramı içeren kondensersiz çamaşır kurutma makineleri için etiket tasarımı








Şekil 4d
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Etiket:
a) Etiket en az 96 mm genişliğinde ve 192 mm yüksekliğinde olur. Etiketin daha büyük bir formatta basıldığı durumlarda, içeriği yine de Şekil 4d’deki özelliklerle orantılı kalır.
b) Arka plan %100 beyaz olmalıdır.
c) Yazı karakteri Verdana olmalıdır.
ç) Etiketteki unsurların boyutları ve özellikleri bu Ek'teki etiket tasarımlarında belirtildiği gibi olmalıdır. 
d) Renkler CMYK olmalıdır - camgöbeği, macenta, sarı ve siyahtır. Örneğin; 0,70,100,0: %0 camgöbeği, %70 macenta, %100 sarı, %0 siyah.
e) Etiket aşağıdaki gerekliliklerin tümünü karşılar (numaralar Şekil 4d’ye atıfta bulunmaktadır).
[image: ] AB logosunun renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
- Arka plan: 100,80,0,0.
- Yıldızlar: 0,0,100,0.
[image: ] Enerji logosunun rengi: 100,80,0,0 olmalıdır. 
[image: ] QR kodu %100 siyah olmalıdır.
[image: ] Ticari marka %100 siyah ve kalın 9 punto olmalıdır.
[image: ] Model tanımlayıcısı %100 siyah ve normal 9 punto olmalıdır.
[image: ] A'dan G'ye ölçek aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Oklardaki harfler %100 beyaz ve kalın 16 punto olmalı ve okların sol tarafından 4,5 mm'lik bir eksen üzerinde ortalanmalıdır.
b) Okların arka plan renkleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
(i)    A sınıfı: 100,0,100,0.
(ii)   B sınıfı: 70,0,100,0.
(iii)  C sınıfı: 30,0,100,0.
(iv)   D sınıfı: 0,0,100,0.
(v)    E sınıfı: 0,30,100,0.
(vi)   F sınıfı: 0,70,100,0.
(vii)  G sınıfı: 0,100,100,0.
[image: ] İç ayıraçlar 80 mm genişliğinde ve 0,5 punto kalınlıkta olmalıdır. Ayıraçların rengi %100 siyah olmalıdır.
[image: ] Enerji verimliliği sınıfı oku %100 siyah olmalıdır. Enerji verimliliği sınıfı okunun içindeki harf %100 beyaz ve kalın 26 punto olmalı ve harf okun dikdörtgen kısmının ortasına yerleştirilmelidir. Enerji verimliliği sınıfı oku ve A'dan G'ye kadar olan ölçekteki ilgili ok, uçları aynı hizada olacak şekilde konumlandırılmalıdır.
[image: ] Her 100 kurutma döngüsü için ağırlıklı enerji tüketimi değeri kalın 28 punto; 'kWh/' normal 18 punto; 100 kurutma döngüsünü temsil eden simgedeki '100' sayısı normal 14 punto olmalıdır. Metin sütunda ortalanmalı ve %100 siyah olmalıdır.
[image: ] Piktogramlar etiket tasarımında gösterildiği şekilde ve aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Piktogramların çizgileri 1,2 punto kalınlıkta olmalı ve bunlar ve metinler (sayılar ve birimler) %100 siyah olmalıdır.
b) Akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu piktogramının A’dan D’ye kadar olan ölçeği, simgenin sol tarafında dikey bir eksen üzerinde hizalanmalı ve ilgili sınıfın harfi kalın 12 punto ve diğer sınıfların harfleri normal 8 punto olmalıdır.
c) Onarılabilirlik sınıfı piktogramının A’dan E’ye kadar olan ölçeği, simgenin sol tarafında dikey bir eksen üzerinde hizalanmalı ve ilgili sınıfın harfi kalın 12 punto ve diğer sınıfların harfleri normal 8 punto olmalıdır. 
ç) Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon piktogramının numarası kalın 12 punto ve birimi normal 9 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın içinde ortalanmış olmalıdır.
d) Anma kapasite piktogramının numarası kalın 16 punto ve birimi normal 12 punto olmalı, numara ve birim yan yana ve piktogramın altında ortalanmış olmalıdır.
e) Eko programı süresi piktogramının numarası kalın 16 punto olmalı ve piktogramın altında ortalanmalıdır.
[image: ] Bu Tebliğin AB mevzuatı karşılığının numarası %100 siyah ve normal 6 punto olmalıdır.


Ek IV
Ölçüm ve hesaplama yöntemleri
Ölçümler ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde bu amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar veya genel olarak kabul edilen en son teknolojiyi dikkate alan ve bu Ekin hükümlerine uygun olan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak yapılır.
Bir parametrenin Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ve Ek VI’daki Tablo 5’e uygun olarak beyan edilmesi durumunda, beyan edilen bu parametrenin değeri tedarikçi tarafından bu Ek’teki hesaplamalar için kullanılır.
(Değişik üçüncü paragraf:RG-16/10/2026-33402) Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin sağladığı işlevlere bağlı olarak program seçiminde, ekranda ve ağ bağlantısı üzerinden tanımlanabilen ve nihai nem içeriği ayarında başka bir değişiklik yapılmayan eko programı; EEI, yoğuşma verimliliği, program süresi ve akustik hava kaynaklı gürültü emisyonlarının ölçümü ve hesaplanması için kullanılır. Enerji tüketimi, yoğuşma verimliliği ve program süresi de eş zamanlı olarak ölçülür.
(Değişik dördüncü paragraf:RG-16/10/2026-33402) Ağırlıklı enerji tüketimi, ağırlıklı program süresi ve yoğuşma verimliliğinin hesaplanması, tam yükte üç kurutma döngüsü ve kısmi yükte dört kurutma döngüsü esas alınarak yapılır.
Eko programı için belirtilen anma kapasitesi, ev tipi çamaşır kurutma makinesinin tüm pamuklu programları arasında beyan edilen en yüksek anma kapasiteden daha düşük olamaz.
1. Enerji verimliliği endeksi:
Ev tipi bir kurutmalı çamaşır makinesi modelinin Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)’nin hesaplanması için, tam ve kısmi yükte eko programı için kurutma döngüsü başına ağırlıklı enerji tüketimi, kurutma döngüsü başına standart enerji tüketimi ile karşılaştırılır.
a) EEI aşağıdaki şekildehesaplanır ve ilk ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilir:
EEI = (EtC / SEC) x 100
Burada;
EtC, kurutma döngüsü başına ağırlıklı enerji tüketimidir.
SEC, kurutma döngüsü başına standart enerji tüketimidir.
b) SEC kWh cinsinden aşağıdaki şekildehesaplanır ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilir:
(i) Hava tahliyeli çamaşır kurutma makineleri dışındaki ev tipi çamaşır kurutma makineleri için;
SEC = 0,46 x c0,63
(ii) Hava tahliyeli çamaşır kurutma makinaları için; 
SEC = 0,46 x c0,63 x (1- (Tt/60) x 0,083)
Burada;
c, ev tipi çamaşır kurutma makinesinin eko programı için anma kapasitesidir.
Tt, eko programı için ağırlıklı program süresidir.
c) EtC, kWh cinsinden aşağıdaki şekildehesaplanır ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilir:
EtC = 0,24 x Edry + 0,76 x Edry½ 
Burada;
Edry, eko programının kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilen tam yükteki enerji tüketimidir.
Edry½, eko programının kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilen kısmi yükteki enerji tüketimidir.
ç) Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri için Edry ve Edry½ aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Edry = (Egdry / CC) + Egdry,a
Edry½ = (Egdry½ / CC) + Egdry½,a
Burada;
Egdry, eko programının kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilen tam yükteki gaz tüketimidir.
Egdry½, eko programının kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilen kısmi yükteki gaz tüketimidir.
Egdry,a, eko programının kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilen tam yükteki ilave elektrik tüketimidir. 
Egdry½,a, eko programının kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilen kısmi yükteki ilave elektrik tüketimidir.
CC(Dönüşüm katsayısı) = 1,9.
d) Eko programı için Tt dakika cinsinden aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın dakikaya yuvarlanarak ifade edilir:
Tt = 0,24 x Tdry + 0,76 x Tdry½
Burada;
Tdry, eko programının dakika cinsinden ve en yakın dakikaya yuvarlanarak ifade edilen tam yükteki program süresidir.
Tdry½, eko programının dakika cinsinden ve en yakın dakikaya yuvarlanarak ifade edilen kısmı yükteki program süresidir.
e) Elektrik şebekesi ile çalışan ev tipi çamaşır kurutma makinesinin 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın tam sayıya yuvarlanarak ifade edilir:
EtC x 100
Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makinesinin 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi aşağıdaki şekilde hesaplanır ve en yakın tam sayıya yuvarlanarak ifade edilir:
(0,24 x (Egdry + Egdry,a) + 0,76 x (Egdry½ + Egdry½,a)) x 100
Burada;
Egdry, eko programının kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilen tam yükteki gaz tüketimidir.
Egdry½, eko programının kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilen kısmi yükteki gaz tüketimidir.
Egdry,a, eko programının kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilen  tam yükteki ilave elektrik tüketimidir. 
Egdry½,a, eko programının kWh cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilen kısmi yükteki ilave elektrik tüketimidir.
f) (Mülga:RG-16/10/2026-33402) 
2. Yoğuşma verimliliği
Bir programın yoğuşma verimliliği (Ct), yoğuşmalı çamaşır kurutma makinesinin haznesinde yoğuşan ve toplanan nem kütlesi ile program tarafından yükten uzaklaştırılan nem kütlesi arasındaki orandır; burada program tarafından yükten uzaklaştırılan nem kütlesi, kurutmadan önceki ıslak test yükünün kütlesi ile kurutmadan sonraki test yükünün kütlesi arasındaki farktır.
Ct aşağıdaki şekilde yüzde olarak hesaplanır ve en yakın tam yüzdeye yuvarlanarak ifade edilir:
Ct = 0,24 x Cdry + 0,76 x Cdry½
Burada;
Cdry, eko programının tam yükteki ortalama yoğuşma verimliliğidir.
Cdry½, eko programının kısmi yükteki ortalama yoğuşma verimliliğidir.
3. Düşük güç konumları
Kapalı konumun (Po), hazırda bekleme konumunun (Psm) ve uygulanabilir hallerde zaman ertelemeli başlatmanın (Pds) güç tüketimi ölçülür. Ölçülen değerler W cinsinden ve iki ondalık basamağa yuvarlanarak ifade edilir.
Düşük güç konumundaki güç tüketiminin ölçümleri sırasında, aşağıdaki hususlar kontrol edilir ve kaydedilir.
a) Bilginin gösterildiği veya gösterilmediği,
b) Bir ağ bağlantısının etkinleştirildiği veya etkinleştirilmediği.
Hazırda bekleme konumu bilgi veya durum gösterimini içeriyorsa, bu işlev ağ bağlantılı hazırda bekleme konumunda da sağlanır.
Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin kırışıklık önleme işlevi özelliğine sahip olması halinde, bu özellik, ev tipi çamaşır kurutma makinesinin kapağının açılmasıyla veya güç tüketimi ölçümünden 15 dakika önce başka herhangi bir uygun müdahale ile kesintiye uğratılır.
4. Akustik Hava Kaynaklı Gürültü Emisyonu
Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin kurutma döngüsünün akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu, tam yükteki eko programı için, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde bu amaçla referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya genel olarak kabul edilen en son teknolojiyi dikkate alan diğer güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir yöntemler kullanılarak hesaplanır. 
Akustik hava kaynaklı gürültü emisyonları 1 pW'ye göre dB(A) cinsinden ölçülür ve en yakın tam sayıya yuvarlanarak ifade edilir.
5. (Ek:RG-16/10/2026-33402) Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin onarılabilirlik endeksinin hesaplanması yöntemi
Onarılabilirlik endeksi, dört puanlama parametresinden elde edilen hesaplanmış bir değer olarak toplu ve normalleştirilmiş bir puandır. Bu parametreler şunlardır:
a) SDD, “Sökme Derinliği” puanını,
b) SF, “Bağlantı Elemanları (tipi)” puanını,
c) ST, “Aletler (tipi)” puanını,
ç) SRI, “Onarım Bilgileri” puanını,
ifade eder.
Onarılabilirlik Endeksi (R) aşağıdaki şekilde hesaplanır ve iki ondalık basamağa yuvarlanır:
R = 0,450 x SDD + 0,225 x SF + 0,225 x ST + 0,100 x SRI
“Sökme Derinliği” (SDD), “Bağlantı Elemanları (tipi)” (SF) ve “Aletler (tipi)” (ST) puanları, aşağıdaki öncelikli parça düzeyi puanlarının toplamına dayanır:
a) WP su pompasıdır.
b) B tambur yatağıdır.
c) DB tambur kayışıdır.
ç) D kapıdır.
d) M motordur.
e) MB ana baskılı devre kartıdır.
f) F fandır.
g) MC motor kondansatörüdür.
Yukarıda listelenen öncelikli parçalardan herhangi biri bir üründe birden fazla kez mevcutsa, “Sökme Derinliği” (SDD), “Bağlantı Elemanları (tipi)” (SF) ve “Aletler (tipi)” (ST) puanlarının hesaplanmasında yalnızca en düşük puanı veren parça dikkate alınır. Bir veya daha fazla öncelikli parça üründe bulunmuyorsa, bu öncelikli parçalar puanlama parametrelerinin formülünden çıkarılır. Ayrıca, her bir puanlama parametresinin formülünde kalan öncelikli parçaların katsayıları, üründe bulunmayan öncelikli parçalara karşılık gelen katsayıların toplamının 1’e tamamlayıcı değeri ile bölünür, böylece kalan katsayıların toplamı her zaman 1 olur.
SDD, SF ve ST, her bir öncelikli parça için gerekli olan sökme adımlarının, bağlantı elemanlarının ve aletlerin açıklamasına göre hesaplanır.
Onarılabilirlik endeksinin, özellikle SDD, SF ve ST'nin değerlendirilmesi, aşağıdaki özelliklere sahip bir ürün üzerinde başlatılır:
a) Günlük kullanım için kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde bakım yapılmış.
b) Tamamen monte edilmiş.
c) Ayakta duran, tüm yan paneller ve cihaz kapağı serbestçe erişilebilir.
ç) Herhangi bir besleme ve atık sisteminden ayrılmış.
Değerlendirmeden sonra ürün tamamen yeniden monte edilir.
5.1. “Sökme Derinliği” (SDD) puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
SDD = DDWP x 0,14 + DDB x 0, 09 + DDDB x 0,25 + DDD x 0,08 + DDM x 0,05 + DDMB x 0,28 + DDF x 0,05 + DDMC x 0,06
Parça düzeyinde Sökme Derinliği (DD) değerlendirmesi
Her bir öncelikli parça için Sökme Derinliği puanı (DDi) (DDWP, DDB, DDDB, DDD, DDM, DDMB, DDF, DDMC), ürüne zarar vermeden öncelikli parçayı üründen çıkarmak için gereken adım sayısına (DD) göre, o öncelikli parça için ortalama sökme adım sayısı (MDS) temel alınarak belirlenir. Her bir öncelikli parça için MDS aşağıdaki gibidir:
a) Su pompası: 16,1 adım.
b) Tambur yatağı: 18,9 adım.
c) Tambur kayışı: 40,9 adım.
ç) Kapı: 3 adım.
d) Motor: 49,4 adım.
e) Ana baskılı devre kartı: 13,7 adım.
f) Fan: 7,7 adım.
g) Motor kondansatörü: 24,9 adım.
Her bir öncelikli parça için DDi'ye 0 ile 10 arasında puanlar aşağıdaki şekilde verilir:
a) DD ≤ 0,70 x MDS ise, DDi = 10 puan.
b) 0,70 x MDS < DD ≤ 0,90 x MDS ise, DDi = 7 puan.
c) 0,90 x MDS < DD ≤ 1,10 x MDS ise, DDi = 4 puan.
ç) 1,10 x MDS < DD ≤ 1,30 x MDS ise, DDi = 1 puan.
d) DD > 1,30 x MDS ise, DDi = 0 puan.
DD hesaplaması için aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Her bir öncelikli parçanın sökülmesi için adım sayısı, hedef öncelikli parça ayrıldığında ve ayrı ayrı erişilebilir hale geldiğinde tamamlanmış sayılır. Hedef öncelikli parça, bir montaj veya parça demetinin parçasıysa ve bu durumda öncelikle montajın veya demetin sökülmesi gerekiyorsa, sökme işlemi, hedef öncelikli parça ayrıldığında ve ayrı ayrı erişilebilir hale geldiğinde tamamlanmış sayılır.
b) Bağlantı elemanları parça olarak kabul edilmez.
c) Öncelikli bir parçanın sökülmesinden sonra, başka bir parçanın sökülmesi kısmen aynı sökme adımlarını gerektiriyorsa, bu parçanın sökülmesi farklı olan ilk adımla başlayabilir. Ancak, bu parça için DD, tamamen monte edilmiş bir üründen hesaplanan toplam adım sayısı olur.
ç) Birden fazla aletin aynı anda kullanılması gerektiğinde, her bir aletin kullanımı ayrı bir adım olarak sayılır. Bir aleti almak, bir aleti bırakmak ve bir bağlantı elemanını çıkarmak, bir adımın sonu olarak kabul edilmez. El, bir alet olarak kabul edilmez.
d) Temizleme, izleri giderme veya ısıtma ile ilgili işlemler adım olarak sayılır.
e) DD, teknik dosyada verilen her bir öncelikli parça için sökme adımlarının açıklamasına göre hesaplanır.
f) Öncelikli parçanın tam işlevselliği için uzaktan bildirim veya seri numaralarının yetkilendirilmesi gerekliyse, DDi sıfır olur.
5.2.    Bağlantı elemanları tipi puanı (SF) aşağıdaki şekilde hesaplanır:
SF = FWP x 0,14 + FB x 0,09 + FDB x 0,25 + FD x 0,08 + FM x 0,05 + FMB x 0,28 + FF x 0,05 + FMC x 0,06
Parça düzeyinde bağlantı elemanları (tipi) (F) değerlendirmesi
Her bir öncelikli parça (FWP, FB, FDB, FD, FM, FMB, FF, FMC) için “Bağlantı elemanları (tipi)” puanları (Fi) cihaz montajında kullanılan bağlantı elemanlarının sökülebilirlik ve yeniden kullanılabilirlik düzeyine göre verilir. 0 ile 10 arasında değişen puanlar, her bir öncelikli parça için aşağıdaki şekilde Fi’ye atanır:
a) Yeniden kullanılabilir bağlantı elemanları Fi = 10 puan.
b) Ücretsiz olarak yeniden tedarik edilen bağlantı elemanları, Fi = 7 puan.
c) Ek ücret karşılığında yeniden tedarik edilen bağlantı elemanları, Fi = 4 puan.
ç) Çıkarılabilir bağlantı elemanları, Fi = 0 puan.
Bağlantı elemanlarının türünün belirlenmesi, teknik dosyada verilen belirli öncelikli parçayı sökme işlemi için her bir bağlantı elemanı türünün açıklamasına dayanır.
Öncelikli bir parçanın sökülmesinde farklı türde bağlantı elemanları ile karşılaşılması durumunda, en düşük puan dikkate alınır.
5.3.    Alet türü puanı (ST) aşağıdaki şekilde hesaplanır:
ST = TWP X 0,14 + TB X 0,09 + TDB X 0,25 + TD X 0,08 + TM X 0,05 + TMB X 0,28 + TF X 0,05 + TMC X 0,06
Parça düzeyinde alet türü (T) değerlendirmesi
Her bir öncelikli parça i (TWP, TB, TDB, TD, TM, TMB, TF, TMC) için alet türü puanları (Ti), değiştirilmesi için gereken aletlerin karmaşıklığına ve bulunabilirliğine göre atanır. Her bir öncelikli parça için Ti'ye 0 ile 10 arasında puanlar aşağıdaki şekilde verilir:
a) Temel aletlerle veya alet kullanmadan değiştirme mümkün, Ti = 10 puan.
b) Yedek parça ile birlikte verilen aletlerle değiştirme mümkün, Ti = 5 puan.
c) Ticari olarak temin edilebilir aletlerle değiştirme mümkün, Ti = 0 puan.
Alet türünün değerlendirilmesi, teknik dosyada verilen belirli öncelikli parçayı sökmek için gerekli sökme işlemine dayanır.
Öncelikli bir parçanın sökülmesi için farklı türde aletler gerektiğinde, en düşük puan dikkate alınır.
5.4 Ürün düzeyinde onarım bilgisi (RI) değerlendirmesi
Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)’in Ek II’sinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen onarım ve bakım bilgilerine ilişkin onarım bilgisi puanı (SRI), ürün düzeyinde aşağıdaki şekilde hesaplanır:
a) Profesyonel tamirciler için ücretsiz onarım bilgisinin mevcudiyeti, SRI = 10 puan.
b) Profesyonel tamircilere makul ve orantılı bir ücret karşılığında onarım bilgilerinin sağlanması, SRI = 0 puan.
Ücret, profesyonel tamircinin bilgileri ne ölçüde kullandığını dikkate almayarak onarım bilgilerine erişimi engellemediği sürece makul kabul edilir.









































Ek V (Değişik:RG-16/10/2026-33402) 
Ürün Bilgi Formu
Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, tedarikçi 31/12/2026 tarihine kadar bilgileri Tablo 4’te belirtildiği şekilde ürün veri tabanına girer veya kendi internet sitesinden sağlar. Ancak, 3 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca, tedarikçiler bu Ekin yayımı tarihinden itibaren Ek Va’nın Tablo 4a’sında belirtilen bilgileri, Tablo 4’te belirtilen bilgiler yerine ürün veritabanına girebilirler veya kendi internet sitesinden sağlayabilirler.
Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu veya diğer dokümanlar, ürün veri tabanındaki veya tedarikçinin kendi internet sitesindeki modele ait bağlantıyı, kolayca okunabilir bir standart kaynak bulucusu (URL) olarak veya kare kodu (QR kodu) olarak veya ürün kayıt numarası ile açıkça gösterir.
Tablo 4
Ürün bilgi formunun içeriği, sırası ve formatı
	Ticaret ünvanıa,c

	Model tanımlayıcıa

	Çamaşır kurutma makinesinin teknolojisi
	(Elektrikli hava tahliyeli, elektrikli ısı pompası kondenserli, elektrikli geleneksel kondenserli, gaz ile çalışan)

	Genel ürün parametreleri

	Parametre
	Değer
	Parametre
	Değer

	Anma kapasitesib (kg)
	x,x
	Boyutlara,c (cm)
	Yükseklik
	x

	
	
	
	Genişlik
	x

	
	
	
	Derinlik
	x

	Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)b
	x,x
	Enerji Verimliliği Sınıfıb
	[A/B/C/D/E/F/G]d

	Yoğuşma Verimliliği (%)b (olması halinde)
	xx
	Yoğuşma Verimliliği Sınıfıb (olması halinde)
	[A/B/C/D]d

	Kurutma döngüsü başına kWh cinsinden ağırlıklı enerji tüketimih. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
	x,xx
	
	

	Program süresib 
(saat:dakika)

	Anma kapasitesi
	x:xx
	Tip
	Ankastre / Bağımsız

	
	Yarım 
	x:xx
	
	

	Akustik hava kaynaklı gürültü emisyonub (1 pW’a göre dB(A))
	x
	Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfıb
	[A/B/C/D]d

	Kapalı konum (W) (olması halinde)
	x,xx
	Hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)
	x,xx

	Zaman ertelemeli başlatma (W) (olması halinde)
	x,xx
	Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)
	x,xx

	Isı pompası ile donatılmış ev tipi çamaşır kurutma makineleri için, 15/10/2024 tarihli ve 32693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullanılan soğutucu gazın kimyasal adı veya kabul edilen endüstri tanımı1,a,c
	

	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar için yedek parça bulunabilirliğine ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sitesine olan ağ bağlantısıa,c,e
	https://xxx

	Son kullanıcılar için onarım talimatlarına ait internet sitesine olan ağ bağlantısıa,c,f
	https://xxx

	Gösterge niteliğindeki vergi öncesi fiyatlara ait internet sitesine olan ağ bağlantısıa,c,g
	https://xxx

	Tedarikçi tarafından sunulan asgari ticari garanti süresi (ay olarak) a,c
	

	Ek Bilgilerc: 

	Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)’in Ek II’sinin 6 ncı maddesinde yer alan bilgilerin bulunduğu tedarikçinin internet sitesine bağlantı linki2,c:

	1 Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
2 Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3).
a Bu madde Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin amaçları bakımından ilgili olarak değerlendirilmez.
b Eko programı için.
c Etiket veya ürün bilgi formunda değişiklik yapılması halinde ürün yeni model olarak kabul edilir. Tedarikçi, artık modelin birimlerini piyasaya arz etmediğini kendi internet sitesinden sağladığı ürün bilgi formunda belirtir veya uygulanabilir hallerde ürün veri tabanı üzerinden de sunabilir. Ancak, bu maddede belirtilen değişiklikler, söz konusu uygulama kapsamında değerlendirilmez.
d Uygulanabilir hallerde, ürün veri tabanına kayıtlı ürünler için, ürün veri tabanı bu hücrenin içeriğini otomatik olarak kesin biçimde oluşturursa, tedarikçi bu verileri girmez. Tedarikçinin internet sitesi üzerinden ürün bilgi formunu sağlaması halinde, bu hücre içeriği tedarikçi tarafından sağlanmak zorundadır.
e Tedarikçilerin yükümlülüğü, ilgili bilgilerin mevcut olacağı internet sitesine bağlantı eklemektir. Bununla birlikte, internet sitesine etkin erişim, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)’in Ek II’sindeki 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen zaman çizelgesi ve hükümlere uygun olarak sağlanır.
f Tedarikçilerin yükümlülüğü, ilgili bilgilerin mevcut olacağı internet sitesine bağlantı eklemektir. Bununla birlikte, internet sitesine etkin erişim, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)’in Ek II’sindeki 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen zaman çizelgesi ve hükümlere uygun olarak sağlanır.
g Tedarikçilerin yükümlülüğü, ilgili bilgilerin mevcut olacağı internet sitesi bağlantısı eklemektir. Bununla birlikte, internet sitesine etkin erişim, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)’in Ek II’sindeki 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen zaman çizelgesi ve hükümlere uygun olarak sağlanır.
h Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri için bu Tebliğin Ek IV’ündeki 1 inci maddenin (e) bendine göre 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi olarak hesaplanır ve 100'e bölünür.







Ek Va (Ek:RG-16/10/2026-33402) 
Onarılabilirlik Bilgileri İçeren Ürün Bilgi Formu
Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, tedarikçi 1/1/2027 tarihinden itibaren bilgileri Tablo 4a’da belirtildiği şekilde ürün veri tabanına girer veya kendi internet sitesinden sağlar. Ancak, 3 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca, tedarikçiler bu Ekin yayımı tarihinden itibaren Tablo 4a’da belirtilen bilgileri, Ek V’deki Tablo 4’te belirtilen bilgiler yerine ürün veritabanına girebilirler veya kendi internet sitesinden sağlayabilirler.
Ürünle birlikte verilen kullanım kılavuzu veya diğer dokümanlar, ürün veri tabanındaki veya tedarikçinin kendi internet sitesindeki modele ait bağlantıyı, kolayca okunabilir bir standart kaynak bulucusu (URL) olarak veya kare kodu (QR kodu) olarak veya ürün kayıt numarası ile açıkça gösterir.
Tablo 4a
Ürün bilgi formunun içeriği, sırası ve formatı
	Ticaret ünvanıa,c

	Model tanımlayıcıa

	Çamaşır kurutma makinesinin teknolojisi
	(Elektrikli hava tahliyeli, elektrikli ısı pompası kondenserli, elektrikli geleneksel kondenserli, gaz ile çalışan)

	Genel ürün parametreleri

	Parametre
	Değer
	Parametre
	Değer

	Anma kapasitesib (kg)
	x,x
	Boyutlara,c (cm)
	Yükseklik
	x

	
	
	
	Genişlik
	x

	
	
	
	Derinlik
	x

	Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)b
	x,x
	Enerji Verimliliği Sınıfıb
	[A/B/C/D/E/F/G]d

	Yoğuşma Verimliliği (%)b (olması halinde)
	xx
	Yoğuşma Verimliliği Sınıfıb (olması halinde)
	[A/B/C/D]d

	Kurutma döngüsü başına kWh cinsinden ağırlıklı enerji tüketimih. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
	X,xx
	
	

	Program süresib 
(saat:dakika)

	Anma kapasitesi
	x:xx
	Tip
	Ankastre / Bağımsız

	
	Yarım 
	x:xx
	
	

	Akustik hava kaynaklı gürültü emisyonub (1 pW’a göre dB(A))
	x
	Akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfıb
	[A/B/C/D]d

	Kapalı konum (W) (olması halinde)
	x,xx
	Hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)
	x,xx

	Zaman ertelemeli başlatma (W) (olması halinde)
	x,xx
	Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)
	x,xx

	Isı pompası ile donatılmış ev tipi çamaşır kurutma makineleri için, 15/10/2024 tarihli ve 32693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullanılan soğutucu gazın kimyasal adı veya kabul edilen endüstri tanımı1,a,c
	

	Onarılabilirlik bilgileri:

	Onarılabilirlik Sınıfı (aşağıdaki endekse göre)
	[A/B/C/D/E] d

	Onarılabilirlik Endeksi a
	x,xx

	Sökme Derinliği (SDD) puanı  a,c
	x,xx

	Bağlantı elemanı türü puanı (SF)  a,c
	x,xx

	Alet türü puanı (ST)  a,c
	x,xx

	Onarım bilgisi puanı (SRI)  a,c
	x,xx

	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar için yedek parça bulunabilirliğine ilişkin bilgilere ait internet sitesine olan ağ bağlantısıa,c,e
	https://xxx

	Son kullanıcılar için onarım talimatlarına ait internet sitesine olan ağ bağlantısıa,c,f
	https://xxx

	Gösterge niteliğindeki vergi öncesi fiyatlara ait internet sitesine olan ağ bağlantısıa,c,g
	https://xxx

	Tedarikçi tarafından sunulan asgari ticari garanti süresi (ay olarak) a,c
	

	Ek Bilgilerc: 

	Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)’in Ek II’sinin 6 ncı maddesinde yer alan bilgilerin bulunduğu tedarikçinin internet sitesine bağlantı linki2,c:

	1 Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
2 Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3).
a Bu madde Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin amaçları bakımından ilgili olarak değerlendirilmez.
b Eko programı için.
c Etiket veya ürün bilgi formunda değişiklik yapılması halinde ürün yeni model olarak kabul edilir. Tedarikçi, artık modelin birimlerini piyasaya arz etmediğini kendi internet sitesinden sağladığı ürün bilgi formunda belirtir veya uygulanabilir hallerde ürün veri tabanı üzerinden de sunabilir. Ancak, bu maddede belirtilen değişiklikler, söz konusu uygulama kapsamında değerlendirilmez.
d Uygulanabilir hallerde, ürün veri tabanına kayıtlı ürünler için, ürün veri tabanı bu hücrenin içeriğini otomatik olarak kesin biçimde oluşturursa, tedarikçi bu verileri girmez. Tedarikçinin internet sitesi üzerinden ürün bilgi formunu sağlaması halinde, bu hücre içeriği tedarikçi tarafından sağlanmak zorundadır.
e Tedarikçilerin yükümlülüğü, ilgili bilgilerin mevcut olacağı internet sitesine bağlantı eklemektir. Bununla birlikte, internet sitesine etkin erişim, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)’in Ek II’sindeki 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen zaman çizelgesi ve hükümlere uygun olarak sağlanır.
f Tedarikçilerin yükümlülüğü, ilgili bilgilerin mevcut olacağı internet sitesine bağlantı eklemektir. Bununla birlikte, internet sitesine etkin erişim, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)’in Ek II’sindeki 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen zaman çizelgesi ve hükümlere uygun olarak sağlanır.
g Tedarikçilerin yükümlülüğü, ilgili bilgilerin mevcut olacağı internet sitesine bağlantı eklemektir. Bununla birlikte, internet sitesine etkin erişim, Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)’in Ek II’sindeki 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen zaman çizelgesi ve hükümlere uygun olarak sağlanır.
h Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri için bu Tebliğin Ek IV’ündeki 1 inci maddenin (e) bendine göre 100 kurutma döngüsü başına ağırlıklı ortalama enerji tüketimi olarak hesaplanır ve 100'e bölünür.








Ek VI (Değişik:RG-16/10/2026-33402) 
Teknik Dosya
1. Elektrikli ev tipi çamaşır kurutma makineleri için, bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde atıfta bulunulan teknik dosya aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Modelin açık ve kolay bir şekilde tanımlanmasını sağlayan genel bir tanımı.
b) Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara veya kullanılan diğer ölçüm standartlarına yapılan atıflar.
c) Model monte edilirken, kurulurken, bakımı yapılırken veya test edilirken alınması gereken özel önlemler.
ç) Ek IV'e uygun olarak yapılan hesaplamaların ayrıntıları ve sonuçları.
d) Bu maddenin (b) bendi uyarınca sağlanan referanslarda yeterince açıklanmadığı durumlarda test koşulları.
e) Varsa, model tanımlayıcıları da dahil olmak üzere eşdeğer modeller.
f) Ek IX'da belirtilen doğrulama prosedürünün amacı doğrultusunda beyan edilen değerler olarak kabul edilen, eko program için Tablo 5'te belirtilen teknik parametrelere ilişkin değerler.
Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği uyarınca, (a) ila (f) bentleri uyarınca sağlanan bilgiler aynı zamanda tedarikçi tarafından hazırlanan ve uygulanabilir hallerde ürün veri tabanında yer alan teknik dosyanın zorunlu özel bölümlerini de oluşturur.
Tablo 5
Elektrikli ev tipi çamaşır kurutma makineleri için beyan edilen teknik parametreler
	Parametre
	Birim
	Değer

	Eko programında 0,5 kg aralıklardaki anma kapasitesi (c) 
	kg
	X,X

	Tam yükte eko programının enerji tüketimi (Edry)
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Kısmi yükte eko programının enerji tüketimi (Edry,1/2)
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Eko programının ağırlıklı enerji tüketimi (EtC)
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Eko programının standart enerji tüketimi (SEC)
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)
	-
	X,X

	Tam yükte eko programı için program süresi (Tdry)
	saat : dakika
	X:XX

	Kısmi yükte eko programı için program süresi (Tdry½)
	saat : dakika
	X:XX

	Eko programı için ağırlıklı program süresi (Tt)
	saat : dakika
	X:XX

	Tam yükte eko programının ortalama yoğuşma verimliliği (Cdry) (olması halinde)
	%
	XX

	Kısmi yükte eko programının ortalama yoğuşma verimliliği (Cdry½) (olması halinde)
	%
	XX

	Eko programının ağırlıklı yoğuşma verimliliği (Ct) (olması halinde)
	%
	XX

	Eko programı sırasında akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu
		1 pW’a göre dB(A)



	X

	Kapalı konumda güç tüketimi (Po) (olması halinde)
	W
	X,XX

	Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi (Psm) (olması halinde)
	W
	X,XX

	'Hazırda bekleme konumu' bilgi gösterimini içeriyor mu?
	-
	Evet/Hayır

	Ağ bağlantılı hazırda bekleme durumunda 'hazırda bekleme konumunda' güç tüketimi (Pnsm) (olması halinde)
	W
	X,XX

	Zaman ertelemeli başlatmada güç tüketimi (Pds) (olması halinde)
	W
	X,XX


2. Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri için, bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde atıfta bulunulan teknik dosya, bu Ekin 1 inci maddesinin (a) ila (e) bentlerinde listelenen bilgileri ve eko programı için Tablo 6'da belirtilen bilgileri içerir. Tablo 6'daki değerler, Ek IX'daki doğrulama prosedürünün amacı doğrultusunda beyan edilen değerler olarak kabul edilir.
Bu maddenin ilk paragrafı uyarınca sağlanan bilgiler, uygulanabilir hallerde Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği uyarınca tedarikçinin ürün veri tabanına girmesi gereken teknik dosyanın zorunlu belirli bölümlerini oluşturur.
Tablo 6
Gaz ile çalışan ev tipi çamaşır kurutma makineleri için beyan edilen teknik parametreler
	Parametre
	Birim
	Değer

	Eko programında 0,5 kg aralıklardaki anma kapasitesi (c) 
	kg
	X,X

	Tam yükte eko programının gaz tüketimi (Egdry)
	kWh/çevrim
	X,XX

	Kısmi yükte eko programının gaz tüketimi (Egdry,1/2)
	kWh/çevrim
	X,XX

	Tam yükte eko programının ilave elektrik tüketimi
	kWh/çevrim
	X,XX

	Kısmi yükte eko programının ilave elektrik tüketimi
	kWh/çevrim
	X,XX

	Eko programının ağırlıklı enerji tüketimi (EtC)
	kWh/çevrim
	X,XX

	Eko programının standart enerji tüketimi (SEC)
	kWh/çevrim
	X,XX

	Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)
	-
	X,X

	Tam yükte eko programı için program süresi (Tdry)
	saat : dakika
	X:XX

	Kısmi yükte eko programı için program süresi (Tdry½)
	saat : dakika
	X:XX

	Eko programı için ağırlıklı program süresi (Tt)
	saat : dakika
	X:XX

	Eko programı sırasında akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu
		1 pW’a göre dB(A)



	X

	Kapalı konumda güç tüketimi (Po) (olması halinde)
	W
	X,XX

	Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi (Psm) (olması halinde)
	W
	X,XX

	'Hazırda bekleme konumu' bilgi gösterimini içeriyor mu?
	-
	Evet/Hayır

	Ağ bağlantılı hazırda bekleme durumunda 'hazırda bekleme konumunda' güç tüketimi (Pnsm) (olması halinde)
	W
	X,XX

	Zaman ertelemeli başlatmada güç tüketimi (Pds) (olması halinde)
	W
	X,XX


3. Belirli bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi için teknik dosyada yer alan bilgiler;
a) Sağlanacak teknik bilgiler bakımından ilgili olan teknik özellikleri aynı olan ancak farklı bir tedarikçi tarafından üretilen bir modelden,
b) Aynı veya farklı bir tedarikçinin başka bir modelinden tasarım veya ekstrapolasyon temelinde hesaplama yoluyla,
elde edildiğinde, teknik dosya hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu teyit etmek için tedarikçiler tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygun olduğu hallerde farklı tedarikçilerin modelleri arasındaki kimlik beyanını içerir.






Ek VIa (Ek:RG-16/10/2026-33402)
Onarılabilirlik Bilgileri İçeren Teknik Dosya

1. Elektrikli ev tipi çamaşır kurutma makineleri için, bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde atıfta bulunulan teknik dosya aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Modelin açık ve kolay bir şekilde tanımlanmasını sağlayan genel bir tanımı.
b) Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara veya kullanılan diğer ölçüm standartlarına yapılan atıflar.
c) Model monte edilirken, kurulurken, bakımı yapılırken veya test edilirken alınması gereken özel önlemler.
ç) Ek IV'e uygun olarak yapılan hesaplamaların ayrıntıları ve sonuçları.
d) Bu maddenin (b) bendi uyarınca sağlanan referanslarda yeterince açıklanmadığı durumlarda test koşulları.
e) Varsa, model tanımlayıcıları da dahil olmak üzere eşdeğer modeller.
f) Ek IX'da belirtilen doğrulama prosedürünün amacı doğrultusunda beyan edilen değerler olarak kabul edilen, eko program için Tablo 6a’da belirtilen teknik parametrelere ilişkin değerler.
g) Ek IV'ün 5 inci maddesinde listelenen her bir öncelikli parça için sökme adımlarının açıklaması, varsa, her adımda gerekli olan alet/aletler ve bağlantı elemanı/elemanları dahil.
ğ) Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB)(SGM-2024/3)’in Ek II'sinin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen onarım ve bakım bilgileri.
Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği uyarınca, (a) ila (f) bentleri uyarınca sağlanan bilgiler aynı zamanda tedarikçi tarafından hazırlanan ve uygulanabilir hallerde ürün veri tabanında yer alan teknik dosyanın zorunlu özel bölümlerini de oluşturur.

Tablo 6a
Elektrikli ev tipi çamaşır kurutma makineleri için beyan edilen teknik parametreler
	[bookmark: _Hlk62053958]Parametre
	Birim
	Değer

	Eko programında 0,5 kg aralıklardaki anma kapasitesi (c) 
	kg
	X,X

	Tam yükte eko programının enerji tüketimi (Edry)
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Kısmi yükte eko programının enerji tüketimi (Edry,1/2)
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Eko programının ağırlıklı enerji tüketimi (EtC)
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Eko programının standart enerji tüketimi (SEC)
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)
	-
	X,X

	Tam yükte eko programı için program süresi (Tdry)
	saat : dakika
	X:XX

	Kısmi yükte eko programı için program süresi (Tdry½)
	saat : dakika
	X:XX

	Eko programı için ağırlıklı program süresi (Tt)
	saat : dakika
	X:XX

	Tam yükte eko programının ortalama yoğuşma verimliliği (Cdry) (olması halinde)
	%
	XX

	Kısmi yükte eko programının ortalama yoğuşma verimliliği (Cdry½) (olması halinde)
	%
	XX

	Eko programının ağırlıklı yoğuşma verimliliği (Ct) (olması halinde)
	%
	XX

	Eko programı sırasında akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu
		1 pW’a göre dB(A)



	X

	Kapalı konumda güç tüketimi (Po) (olması halinde)
	W
	X,XX

	Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi (Psm) (olması halinde)
	W
	X,XX

	'Hazırda bekleme konumu' bilgi gösterimini içeriyor mu?
	-
	Evet/Hayır

	Ağ bağlantılı hazırda bekleme durumunda 'hazırda bekleme konumunda' güç tüketimi (Pnsm) (olması halinde)
	W
	X,XX

	Zaman ertelemeli başlatmada güç tüketimi (Pds) (olması halinde)
	W
	X,XX

	Onarılabilirlik Endeksi
	-
	X,XX



2. Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makineleri için, bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde atıfta bulunulan teknik dosya, bu Ek’in 1 inci maddesinin (a) ila (e) bentleri ile (g) ve (ğ) bentlerinde listelenen bilgileri ve eko programı için Tablo 6b'deki belirtilen bilgileri içerir. Tablo 6b'deki değerler, Ek IX'daki doğrulama prosedürünün amacı doğrultusunda beyan edilen değerler olarak kabul edilir.
Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği uyarınca, (g) ve (ğ) bentleri hariç bu maddenin ilk paragrafı uyarınca sağlanan bilgiler aynı zamanda tedarikçi tarafından hazırlanan ve uygulanabilir hallerde ürün veri tabanında yer alan teknik dosyanın zorunlu özel bölümlerini de oluşturur.

Tablo 6b
Gaz ile çalışan ev tipi çamaşır kurutma makineleri için beyan edilen teknik parametreler
	Parametre
	Birim
	Değer

	Eko programında 0,5 kg aralıklardaki anma kapasitesi (c) 
	kg
	X,X

	Tam yükte eko programının gaz tüketimi (Egdry)
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Kısmi yükte eko programının gaz tüketimi (Egdry,1/2)
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Tam yükte eko programının ilave elektrik tüketimi
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Kısmi yükte eko programının ilave elektrik tüketimi
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Eko programının ağırlıklı enerji tüketimi (EtC)
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Eko programının standart enerji tüketimi (SEC)
	kWh/kurutma döngüsü
	X,XX

	Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)
	-
	X,X

	Tam yükte eko programı için program süresi (Tdry)
	saat : dakika
	X:XX

	Kısmi yükte eko programı için program süresi (Tdry½)
	saat : dakika
	X:XX

	Eko programı için ağırlıklı program süresi (Tt)
	saat : dakika
	X:XX

	Eko programı sırasında akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu
		1 pW’a göre dB(A)



	X

	Kapalı konumda güç tüketimi (Po) (olması halinde)
	W
	X,XX

	Hazırda bekleme konumunda güç tüketimi (Psm) (olması halinde)
	W
	X,XX

	'Hazırda bekleme konumu' bilgi gösterimini içeriyor mu?
	-
	Evet/Hayır

	Ağ bağlantılı hazırda bekleme durumunda 'hazırda bekleme konumunda' güç tüketimi (Pnsm) (olması halinde)
	W
	X,XX

	Zaman ertelemeli başlatmada güç tüketimi (Pds) (olması halinde)
	W
	X,XX

	Onarılabilirlik Endeksi
	-
	X,XX



3. Belirli bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi için teknik dosyada yer alan bilgiler;
a) Sağlanacak teknik bilgiler bakımından ilgili olan teknik özellikleri aynı olan ancak farklı bir tedarikçi tarafından üretilen bir modelden,
b) Aynı veya farklı bir tedarikçinin başka bir modelinden tasarım veya ekstrapolasyon temelinde hesaplama yoluyla,
elde edildiğinde, teknik dosya hesaplamanın ayrıntılarını, hesaplamanın doğruluğunu teyit etmek için tedarikçiler tarafından yapılan değerlendirmeyi ve uygun olduğu hallerde farklı tedarikçilerin modelleri arasındaki kimlik beyanını içerir.


Ek VII
İnternet üzerinden yapılan mesafeli satışlar hariç olmak üzere görsel reklamlarda, teknik tanıtım materyallerinde ve mesafeli satışlarda sağlanacak bilgiler
1. Görsel reklamlarda 3 üncü madenin birinci fıkrasının (Değişik ibare:RG-16/10/2026-33402) (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi ve 4 üncü madenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun sağlanması amacıyla, enerji verimliliği sınıfı ve etikette mevcut olan enerji verimliliği sınıflarının aralığı bu ekin 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde gösterilir.
2. Teknik tanıtım materyallerinde 3 üncü madenin birinci fıkrasının (Değişik ibare:RG-16/10/2026-33402) (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 4 üncü madenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen gerekliliklere uygunluğun sağlanması amacıyla, enerji verimliliği sınıfı ve etikette mevcut olan enerji verimliliği sınıflarının aralığı bu ekin 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde gösterilir.
3. Sözleşmeli mesafeli satış durumunda, enerji verimliliği sınıfı ve etikette mevcut olan enerji verimliliği sınıflarının aralığı bu Ek’in 4 üncü maddesinde belirtildiği şekilde gösterilir.
4. Bu ekin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen durumlarda, enerji verimliliği sınıfı ve enerji verimliliği sınıflarının aralığı, Şekil 5'teki gibi, aşağıdaki özelliklere uygun olarak gösterilir:
(i) Fiyat gösterildiğinde, enerji verimliliği sınıfının harfini içeren %100 beyaz, kalın Calibri ve en az fiyatınkine eşdeğer bir yazı boyutunda bir ok kullanılır.
(ii) Okun rengi enerji verimliliği sınıfının rengine uygun olur.
(iii) Mevcut enerji verimliliği sınıflarının aralığı %100 siyah olur.
(iv) Boyut, okun açıkça görülebileceği ve okunabileceği şekilde olur. Enerji verimliliği sınıfı okundaki harf, okun dikdörtgen kısmının ortasına yerleştirilir ve okun ve enerji verimliliği sınıfının harfinin etrafına %100 siyah renkte 0,5 puntoluk bir kenarlık yerleştirilir.
İstisnai olarak, görsel reklam, teknik tanıtım materyali veya sözleşmeli mesafeli satış siyah-beyaz basılmışsa, ok bu görsel reklamda, teknik tanıtım materyalinde veya kâğıda dayalı mesafeli satışta siyah-beyaz olabilir.
Şekil 5
Enerji Verimliliği Sınıflarının Aralığı ile Belirtilen Renkli / Siyah-Beyaz, Sol Ok Tasarımı
[image: ]
5. Tele pazarlamaya dayalı mesafeli satış, müşteriyi ürünün enerji verimliliği sınıfı ve etikette mevcut olan enerji verimliliği sınıflarının aralığı hakkında özel olarak bilgilendirir ve müşteriye, ücretsiz erişimli bir internet sitesi aracılığıyla veya basılı bir kopya talep ederek, etiketin tamamına ve ürün bilgi formuna erişme imkânı verir.
6. Bu ekin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen tüm durumlar için müşteri talebi halinde, etiketin ve ürün bilgi formunun basılı bir kopyası müşteriye sağlanır.














Ek VIII (Değişik:RG-16/10/2026-33402) 
İnternet üzerinden yapılan mesafeli satışlarda sağlanacak bilgiler
1. 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi veya (c) bendinin (4) numaralı alt bendi (uygun olduğu şekilde) uyarınca, tedarikçiler tarafından sunulan uygun etiket, fiyat gösteriliyorsa ürünün fiyatına yakın bir yerde, diğer tüm durumlarda ise ürünün adı veya resmine yakın bir yerde ekran mekanizmasında gösterilir. Boyut, etiketin açıkça görülebileceği ve okunabileceği şekilde ve Ek III’te veya Ek IIIa’da (uygun olduğu şekilde) belirtilen boyutla orantılı olur. Etiket iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak görüntülenebilir, bu durumda etikete erişim için kullanılan görüntü bu Ekin 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere uygun olur. İç içe görüntüleme uygulandığında, etiket ilk fare tıklamasında, farenin üzerine gelindiğinde veya görüntü üzerinde dokunmatik ekran genişletildiğinde görünür.
2. Şekil 6'da gösterildiği gibi, iç içe görüntüleme durumunda etikete erişmek için kullanılan görüntü aşağıda verilen özellikleri içerir:
(i) Etikette ürünün enerji verimliliği sınıfına karşılık gelen renkte bir ok olur.
(ii) Ürünün enerji verimliliği sınıfı, ok üzerinde, %100 beyaz, kalın Calibri ve fiyatın boyutuna eşdeğer bir yazı tipi boyutunda belirtilir.
(iii) Mevcut enerji verimliliği sınıfları aralığı %100 siyah renkte olur.
(iv) Aşağıdaki formata uygun şekilde, boyutu okun açıkça görülebileceği ve okunabileceği şekilde olur. Enerji verimliliği sınıfı okundaki harf, okun dikdörtgen kısmının ortasına yerleştirilir ve okun ve enerji verimliliği sınıfı harfinin etrafına %100 siyah renkte görünür bir kenarlık konulur.
Şekil 6
Enerji Verimliliği Sınıflarının Aralığı ile Belirtilen Renkli, Sol Ok Tasarımı
[image: ]
3. İç içe görüntüleme durumunda, etiketin gösterim sırası aşağıdaki gibi olur:
a) Bu ekin 2 nci maddesinde atıfta bulunulan görüntü, ürünün fiyatına yakın bir şekilde ekran mekanizması üzerinde gösterilir.
b) Görüntü Ek III’te veya Ek IIIa’da (uygun olduğu şekilde) belirtilen etiketle bağlantılı olur.
c) Etiket bir fare tıklaması, fare ile üzerine gelme veya görüntü üzerinde dokunmatik ekran genişletme sonrasında görüntülenir.
ç) Etiket açılır pencere, yeni sekme, yeni sayfa veya iç ekran görüntüsü ile gösterilir.
d) Dokunmatik ekranlarda, etiketin büyütülmesi için dokunmatik büyütmeye ilişkin cihaz kuralları geçerli olur.
e) Etiket görüntülemesi, bir kapatma seçeneği veya diğer standart kapatma mekanizması vasıtasıyla durdurulur.
f) Etiketin görüntülenememesi durumunda gösterilecek olan grafik için alternatif metin, ürünün fiyatına eş değer bir yazı tipi boyutunda enerji verimliliği sınıfından oluşur.
4. 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi veya (c) bendinin (5) numaralı alt bendi (uygun olduğu şekilde) uyarınca, tedarikçi tarafından sunulan elektronik ürün bilgi formu, fiyat gösteriliyorsa ürünün fiyatına yakın bir yerde, diğer tüm durumlarda ise ürünün adı veya resmine yakın bir yerde ekran mekanizması üzerinde gösterilir. Boyut, ürün bilgi formunun açıkça görülebileceği ve okunabileceği şekilde olur. Ürün bilgi formu, iç içe geçmiş bir ekran kullanılarak veya ürün veri tabanına veya tedarikçinin internet sitesine atıfta bulunularak görüntülenebilir; bu durumda ürün bilgi formuna erişmek için kullanılan bağlantı açık ve okunaklı bir şekilde ‘ürün bilgi formu’ ifadesini belirtir. İç içe geçmiş bir ekran kullanılıyorsa, ürün bilgi formu, bağlantıya ilk fare tıklaması, fare kaydırması veya dokumatik ekran genişletmesinde görünür.



Ek IX (Değişik:RG-16/10/2026-33402) 
Piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla doğrulama prosedürü
1. Tablo 8’de tanımlanan doğrulama toleransları sadece Bakanlık tarafından beyan edilen parametrelerin doğrulanması ile ilgilidir ve doğrulama toleransları, tedarikçi tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.
2. Etikette veya ürün bilgi formunda yayımlanan değerler ve sınıflar, tedarikçi lehine teknik dosyada bildirilen değerlerden daha olumlu olamaz.
3. Bir modelin test edildiğini algılayabilecek (örneğin test koşullarını veya test kurutma döngüsünü tanıyarak) ve bu Tebliğde belirtilen veya teknik dosyada yer alan veya sağlanan dokümantasyonun herhangi birinde bulunan parametrelerden herhangi biri için daha uygun bir seviyeye ulaşmak amacıyla test sırasında performansını otomatik olarak değiştirerek özel olarak tepki verecek şekilde tasarlandığı durumlarda, model ve tüm eşdeğer modeller uygunsuz olarak kabul edilir.
4. Bir ürün modelinin bu Tebliğde belirtilen gerekliliklere uygunluğunun doğrulanmasının bir parçası olarak Bakanlık aşağıdaki prosedürü uygular:
a) Bakanlık modelin tek bir birimini doğrular.
b) Modelin aşağıdaki tüm koşulları karşılaması halinde geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir:
(i) Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca teknik dosyada verilen beyan değerleri ve uygulanabilir olduğu hallerde, bu beyan edilen değerlerin hesaplanmasında kullanılan değerler, tedarikçi için test raporlarında verilen ilgili değerlerden daha avantajlı değildir.
(ii) Etikette ve ürün bilgi formunda yayımlanan değerler tedarikçi için beyan edilen değerlerden daha elverişli değildir ve belirtilen enerji verimliliği sınıfı, yoğuşma verimliliği sınıfı ve akustik hava kaynaklı gürültü emisyon sınıfı tedarikçi için beyan edilen değerlerle belirlenen sınıftan daha elverişli değildir.
(iii) Belirlenen değerlere, yani ilgili parametrelerin testlerde ölçülen değerlerine ve bu ölçümlerden hesaplanan değerlere uygundur:
a) Tablo 7'de belirtilen geçerlilik kriterleri,
b) Tablo 8'de belirtilen ilgili doğrulama toleransları.
5. 4 üncü maddenin (b) bendinin (i) veya (ii) alt bentlerinde atıfta bulunulan sonuçların elde edilememesi halinde, model ve tüm eşdeğer modeller bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
6. 4 üncü maddenin (b) bendinin (iii) alt bendinde atıfta bulunulan sonucun elde edilememesi halinde, Bakanlık test için aynı modelden ilave üç birim (ürün) seçer. Alternatif olarak, seçilen ilave üç birim, bir veya daha fazla eşdeğer modele ait olabilir. Onarılabilirlik endeksi ile ilgili olarak, 4 üncü maddenin (b) bendinin (iii) alt bendinde belirtilen sonuç elde edilemezse, Bakanlık test için aynı modelden bir adet ek birim seçer.
7. Eko programı için ortalama nihai nem içeriğine ilişkin belirlenen değerin 6 ncı maddede atıfta bulunulan ilave üç birimden biri için Tablo 7'de verilen geçerlilik kriterlerine uymaması halinde, model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir. Bu durumda, henüz test edilmemiş diğer birimlerin test edilmesine gerek yoktur. Nihai nem içeriği için belirlenen değer ilave üç birimin her biri için Tablo 7'de verilen geçerlilik kriterlerine uygunsa modelin uygun olduğu kabul edilir.
8. 6 ncı maddede belirtilen üç birim için, belirlenen değerlerin aritmetik ortalamasının Tablo 8'de belirtilen ilgili doğrulama toleranslarına uygun olması halinde, modelin geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir. Onarılabilirlik endeksi sonucu bakımından ise, 6 ncı maddede belirtilen ek birim için belirlenen değerin Tablo 8’de belirtilen ilgili toleransa uygun olması hâlinde modelin geçerli gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir.
9. 8 inci maddede atıfta bulunulan sonucun elde edilememesi halinde, model ve tüm eşdeğer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir. Onarılabilirlik endeksi sonucu bunun dışında olup, onarılabilirlik endeksi bakımından yalnızca modelin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
10. Bakanlık; 2 nci, 3 üncü, 5 inci, 7 nci veya 9 uncu maddeler uyarınca modelin uygunsuzluğuna ilişkin bir karar aldıktan sonra, AB üyesi ülkelere ve Komisyona gecikmeksizin ilgili tüm bilgileri sağlar. 
11. Bakanlık Ek IV'te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
12. Bakanlık sadece Tablo 7'de belirtilen geçerlilik kriterlerini ve Tablo 8’de belirtilen doğrulama toleranslarını uygular ve bu Ek'te atıfta bulunulan gereklilikler için sadece 1 ila 9 uncu maddelerde belirtilen prosedürü kullanır. Tablo 7 ve Tablo 8’de belirtilen parametreler için, uyumlaştırılmış standartlarda veya başka herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilenler gibi başka hiçbir geçerlilik kriteri veya doğrulama toleransı uygulanmaz.

Tablo 7
Geçerlilik kriterleri
	Parametre
	Geçerlilik kriterleri

	Eko programının ortalama nihai nem içeriği μt
	Belirlenen değer ölçülür, hesaplanır ve %1,5'ten düşük olur.



Tablo 8
Doğrulama toleransları
	Parametre
	Doğrulama toleransları

	Edry ve Edry½
	Belirlenen değer*, Edry ve Edry½'nin beyan edilen değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.

	Egdry ve Egdry½
	Belirlenen değer*, Egdry ve Egdry½'nin beyan edilen değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.

	Egdry,a ve Egdry½,a
	Belirlenen değer*, Egdry,a ve Egdry½,a' nin beyan edilen değerini %6'dan fazla aşmamalıdır. 

	Ct
	Belirlenen değer*, beyan edilen Ct değerinin %6'sından daha fazla düşük olmamalıdır.

	Tdry ve Tdry½
	Belirlenen değer*, beyan edilen Tdry ve Tdry½ değerini %6'dan fazla aşmamalıdır.

	Po
	Belirlenen değer*, beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşmamalıdır.

	Psm
	Belirlenen değer*, beyan edilen değer 1,00 W'tan yüksekse beyan edilen değeri %10'dan fazla aşmamalı veya beyan edilen değer 1,00 W'a eşit veya daha düşükse beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşmamalıdır.

	Pds
	Belirlenen değer*, beyan edilen değer 1,00 W'tan yüksekse beyan edilen değeri %10'dan fazla aşmamalı veya beyan edilen değer 1,00 W'a eşit veya daha düşükse beyan edilen değeri 0,10 W'tan fazla aşmamalıdır.

	Akustik hava kaynaklı gürültü emisyonları
	Belirlenen değer*, beyan edilen değeri 1 pW'ya göre 2 dB’den fazla aşmamalıdır.

	Onarılabilirlik endeksi
	Belirlenen değer, beyan edilen değerden %4’ten daha fazla düşük olmamalıdır.

	* Bu Ek’teki 6 ncı madde uyarınca ilave üç birimin test edildiği durumlarda, belirlenen değer ilave bu üç birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması anlamına gelir.





Ek X (Değişik:RG-16/10/2026-33402) 
Çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makineleri
Ek IV’te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemleri uyarınca, çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin her bir tamburu, Ek II ve uygun olduğu şekilde Ek III veya Ek IIIa’da öngörülen gerekliliklere uygun bir etiket ile temin edilir. Bu gereklilikler, tamburların aynı kasaya yerleştirildiği ve eko programında yalnızca eşzamanlı olarak çalışabildikleri durumlar hariç olmak üzere, tamburların her birine bağımsız olarak uygulanır. Sonraki durumda, bu hükümler çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesine bir bütün olarak aşağıdaki şekilde uygulanır:
a) Bir bütün olarak çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin anma kapasitesi, her bir tamburun anma kapasitesinin toplamıdır.
b) Bir bütün olarak çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin enerji tüketimi, her bir tamburun enerji tüketiminin toplamıdır.
c) Bir bütün olarak çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin Enerji Verimliliği Endeksi (EEI), yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen anma kapasitesi ve enerji tüketimi kullanılarak hesaplanır. Enerji verimliliği sınıfı çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin tamamı için geçerlidir.
ç) Bir bütün olarak çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin program süresi, en uzun eko programına sahip olan tamburun süresidir.
d) Eko programının nihai nem içeriği, çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin her bir tamburu için ayrı ayrı ölçülür.
e) Düşük güç konumları, akustik hava kaynaklı gürültü emisyonları ve akustik hava kaynaklı gürültü emisyonları sınıfı, çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinesinin tamamına ait olur.
Ürün bilgi formu, bu Ekin hükümlerinin uygulandığı tüm tamburlar için uygun olduğu şekilde Ek V veya Ek Va kapsamında gerekli olan bilgileri içerir ve bir arada sunar. Teknik dosya, bu Ekin hükümlerinin uygulandığı tüm tamburlar için uygun olduğu şekilde Ek VI veya Ek VIa kapsamında gerekli olan bilgileri içerir ve bir arada sunar.
Bu Ekin hükümlerinin uygulandığı tamburların her biri için Ek VII ve Ek VIII'in hükümleri geçerlidir.
Ek IX'da belirtilen doğrulama prosedürü, bu Ekin uygulanmasında belirlenen parametrelerin her birine uygulanan geçerlilik kriterleri ve doğrulama toleransları ile birlikte, çok tamburlu ev tipi çamaşır kurutma makinelerine bir bütün olarak uygulanır.
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Ek I


 


Tanımlar


 


Ek II ila Ek X’un amaçları doğrultusunda


 


aşağıdaki tanımlar geçerlidir


.


 


1. Ağ: Fiziksel bileşenleri, organizasyonel


 


ilkeleri, iletişim yöntemlerini ve biçimlerini (protokoller) 


içeren, bağlantıların topolojisine sahip iletişim altyapısını veya mimariyi ifade eder.


 


2. Alternatif metin: Bir görüntüleme cihazının grafik görüntüyü oluşturamadığı durumlarda bilginin 


grafik 


olmayan bir biçimde sunulmasına olanak tanıyan bir grafik görüntüye alternatif olarak veya 


ses sentezleme uygulamalarına giriş gibi erişilebilirliğe yardımcı olarak sağlanan metni ifade eder.


 


3. Anma kapasitesi: 


İmalatçı ithalatçı veya yetkili temsilci tar


afından 0,5 kilogram aralıklarla 


belirtilen, i


malatçının talimatlarına uygun olarak yüklendiğinde, seçilen programda ev tipi çamaşır 


kurutma makinesinin bir kurutma döngüsünde işlenebilecek belirli bir türdeki kuru çamaşırların


 


kilogram cinsinden


 


azami küt


le


sini


 


ifade eder.


 


4. Başlangıç nem içeriği: Kurutma döngüsünün başlangıcında yükte bulunan nem miktarını ifade 


eder.


 


5. Beyan edilen değerler: Bakanlık tarafından uygunluğun doğrulanması için 3 üncü madde uyarınca 


belirtilen, hesaplanan veya ölçülen tekni


k parametreler için tedarikçi tarafından sağlanan değerleri 


ifade eder.


 


6. Dokunmatik ekran: Bir tablet bilgisayar, taşınabilir (slate) bilgisayar veya bir akıllı telefon gibi 


ürünlerde bulunan dokunmaya yanıt veren bir ekranı ifade eder.


 


7. Dönüşüm katsay


ısı (CC): 2012/27/AB sayılı AB Direktifinde belirtilen kWh elektrik başına birincil 


enerji için varsayılan katsayıyı ifade eder. Dönüşüm katsayısının değeri CC = 1,9’dur.


 


8. Eko 


(eco) 


program


ı


: Pamuklu çamaşırları yükün başlangıç nem içeriği %60'tan yükün 


nihai nem 


içeriği %0'a kadar kurutabilen bir programı ifade eder.


 


9. Enerji Verimliliği Endeksi (EEI): Belirli bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelinin ağırlıklı 


enerji tüketiminin standart kurutma döngüsü enerji tüketimine oranını ifade eder.


 


10. Ga


ranti: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin, garanti sözleşmesi veya ilgili reklamlarında 


belirtilen özellikleri karşılamaması durumunda ücretinin geri ödenmesi, cihazın değiştirilmesi, tamir 


edilmesi veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve


 


alt düzenlemelerinde tüketiciye 


tanınan seçimlik haklara uygun olarak, sorunun giderilmesi yönünde, satıcı veya tedarikçi tarafından 


tüketiciye verilen herhangi bir taahhüdü ifade eder.


 


11. Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makinesi: İç havayı ısıtmak için 


gaz kullanan ev tipi çamaşır 


kurutma makinesini ifade eder.


 


1


2


. Görüntüleme mekanizması: Dokunmatik ekran da dahil olmak üzere herhangi bir ekran veya 


kullanıcılara internet içeriğini görüntülemek için kullanılan diğer görsel teknolojiyi ifade eder.


 


1


3


.


 


Hava tahliyeli çamaşır kurutma makinesi: Temiz havayı çeken, çamaşırların üzerinden geçiren ve 


ortaya çıkan nemli havayı odaya veya dışarıya tahliye eden ev tipi çamaşır kurutma makinesini


 


ifade 


eder.


 


1


4


. Hazırda bekleme konumu: Ev tipi çamaşır kurutma ma


kinesinin elektrik kaynağına bağlı olduğu 


ve yalnızca aşağıdaki işlevleri veya bu işlevlerden bazılarını sağladığı ve belirsiz bir süre devam 


edebilen durumu ifade eder


:


 


a) Yeniden etkinleştirme işlevi veya yeniden etkinleştirme işlevi 


ile 


devreye alınmış 


yeniden 


etkinleştirme işlevinin göstergesi


.


 


b) Bir ağ bağlantısı üzerinden yeniden etkinleştirme işlevi (ağ


 


bağlantılı


 


hazırda bekleme),


 


c) Bilgi veya durum göstergesi


.


 


ç)


 


Acil durum önlemleri için algılama işlevi.


 


1


5


. İç içe geçmiş ekran: Bir görüntü veya


 


veri setine fare tıklaması, farenin üzerine gelmesi veya 


dokunmatik ekranın başka bir görüntü veya veri setini genişletmesi yoluyla erişilen görsel bir arayüzü 


ifade eder.


 


1


6


. Kapalı konum: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin elektrik kaynağına bağlı oldu


ğu ve herhangi 


bir işlev sağlamadığı durum ile aşağıda belirtilen durumları ifade eder


:


 


a) 


Sadece kapalı konumun sağlanabildiğini gösteren koşullar


.


 




    Ek I   Tanımlar   Ek II ila Ek X’un amaçları doğrultusunda   aşağıdaki tanımlar geçerlidir .   1. Ağ: Fiziksel bileşenleri, organizasyonel   ilkeleri, iletişim yöntemlerini ve biçimlerini (protokoller)  içeren, bağlantıların topolojisine sahip iletişim altyapısını veya mimariyi ifade eder.   2. Alternatif metin: Bir görüntüleme cihazının grafik görüntüyü oluşturamadığı durumlarda bilginin  grafik  olmayan bir biçimde sunulmasına olanak tanıyan bir grafik görüntüye alternatif olarak veya  ses sentezleme uygulamalarına giriş gibi erişilebilirliğe yardımcı olarak sağlanan metni ifade eder.   3. Anma kapasitesi:  İmalatçı ithalatçı veya yetkili temsilci tar afından 0,5 kilogram aralıklarla  belirtilen, i malatçının talimatlarına uygun olarak yüklendiğinde, seçilen programda ev tipi çamaşır  kurutma makinesinin bir kurutma döngüsünde işlenebilecek belirli bir türdeki kuru çamaşırların   kilogram cinsinden   azami küt le sini   ifade eder.   4. Başlangıç nem içeriği: Kurutma döngüsünün başlangıcında yükte bulunan nem miktarını ifade  eder.   5. Beyan edilen değerler: Bakanlık tarafından uygunluğun doğrulanması için 3 üncü madde uyarınca  belirtilen, hesaplanan veya ölçülen tekni k parametreler için tedarikçi tarafından sağlanan değerleri  ifade eder.   6. Dokunmatik ekran: Bir tablet bilgisayar, taşınabilir (slate) bilgisayar veya bir akıllı telefon gibi  ürünlerde bulunan dokunmaya yanıt veren bir ekranı ifade eder.   7. Dönüşüm katsay ısı (CC): 2012/27/AB sayılı AB Direktifinde belirtilen kWh elektrik başına birincil  enerji için varsayılan katsayıyı ifade eder. Dönüşüm katsayısının değeri CC = 1,9’dur.   8. Eko  (eco)  program ı : Pamuklu çamaşırları yükün başlangıç nem içeriği %60'tan yükün  nihai nem  içeriği %0'a kadar kurutabilen bir programı ifade eder.   9. Enerji Verimliliği Endeksi (EEI): Belirli bir ev tipi çamaşır kurutma makinesi modelinin ağırlıklı  enerji tüketiminin standart kurutma döngüsü enerji tüketimine oranını ifade eder.   10. Ga ranti: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin, garanti sözleşmesi veya ilgili reklamlarında  belirtilen özellikleri karşılamaması durumunda ücretinin geri ödenmesi, cihazın değiştirilmesi, tamir  edilmesi veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve   alt düzenlemelerinde tüketiciye  tanınan seçimlik haklara uygun olarak, sorunun giderilmesi yönünde, satıcı veya tedarikçi tarafından  tüketiciye verilen herhangi bir taahhüdü ifade eder.   11. Gaz ile çalışan çamaşır kurutma makinesi: İç havayı ısıtmak için  gaz kullanan ev tipi çamaşır  kurutma makinesini ifade eder.   1 2 . Görüntüleme mekanizması: Dokunmatik ekran da dahil olmak üzere herhangi bir ekran veya  kullanıcılara internet içeriğini görüntülemek için kullanılan diğer görsel teknolojiyi ifade eder.   1 3 .   Hava tahliyeli çamaşır kurutma makinesi: Temiz havayı çeken, çamaşırların üzerinden geçiren ve  ortaya çıkan nemli havayı odaya veya dışarıya tahliye eden ev tipi çamaşır kurutma makinesini   ifade  eder.   1 4 . Hazırda bekleme konumu: Ev tipi çamaşır kurutma ma kinesinin elektrik kaynağına bağlı olduğu  ve yalnızca aşağıdaki işlevleri veya bu işlevlerden bazılarını sağladığı ve belirsiz bir süre devam  edebilen durumu ifade eder :   a) Yeniden etkinleştirme işlevi veya yeniden etkinleştirme işlevi  ile  devreye alınmış  yeniden  etkinleştirme işlevinin göstergesi .   b) Bir ağ bağlantısı üzerinden yeniden etkinleştirme işlevi (ağ   bağlantılı   hazırda bekleme),   c) Bilgi veya durum göstergesi .   ç)   Acil durum önlemleri için algılama işlevi.   1 5 . İç içe geçmiş ekran: Bir görüntü veya   veri setine fare tıklaması, farenin üzerine gelmesi veya  dokunmatik ekranın başka bir görüntü veya veri setini genişletmesi yoluyla erişilen görsel bir arayüzü  ifade eder.   1 6 . Kapalı konum: Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin elektrik kaynağına bağlı oldu ğu ve herhangi  bir işlev sağlamadığı durum ile aşağıda belirtilen durumları ifade eder :   a)  Sadece kapalı konumun sağlanabildiğini gösteren koşullar .  

